# 接続手順(RS-232C)

マニュアル > 機器接続ガイド > 日立製作所 > # 接続手順(RS-232C) |

概要

本編では各機器との接続についての説明をします。

対応機種

接続機器対応一覧

接続方式 | シリーズ/機種等 | 接続ユニット | 対応ドライバ
RS232-C | HIDIC-S10/2α/mini シリーズ | ・CPU付属ポート相当 | 日立製作所-RS-232C HIDIC-S10/2α/miniシリーズ 【接続時使用プロトコル】 非公開

| CPUユニットとリンクユニットの組み合わせについては、実際に機種の組み合わせが可能かどうかを機器メーカーへご確認ください。また、その組み合わせで、弊社接続時使用プロトコルで通信可能かどうかをご確認ください。

（参考資料）機種一覧

シリーズ | 機種等
HIDIC-S10/2α シリーズ | HIDIC-S10/2α、HIDIC-S10/2αE、HIDIC-S10/2αH、HIDIC-S10/2αHf など
HIDEC-S10min シリーズ | LQP800、LQP000、LQP010、LQP011、LQP120 など

設定ダイアログ詳細

RS-232C共通

通信設定 | •COMポート PLCが接続されている通信ポート番号を指定します。 •伝送速度 PLCとパソコン間の伝送速度（通信速度）を指定します。 •バイトサイズ バイトサイズを指定します。 •ストップビット ストップビットの種類を指定します。 •パリティ パリティの種類を指定します。
通信詳細 | •読込みタイムアウト設定 PLCからの応答の最大待ち時間を指定します。この時間を経過しても、PLCからのデータが受信できない場合には、読込みを中止します。 •書込みタイムアウト設定 PLCへの送信の最大待ち時間を指定します。この時間を経過しても、PLCへの送信が完了できない場合には、書込みを中止します。 •リトライ回数 通信エラー時に設定した回数だけリトライします。 •最小通信インターバル PLCからデバイスの値を受信してから、つぎの送信を行うまでの、パソコン側の待ち時間を指定します。通常は「0」です。 •エラー処理 USBケーブル等に接続するために変換コネクタを使用している場合、COMポートがロックされてしまい、再コネクトを行った際に再接続ができない場合があります。 そのような場合は、チェックを入れてください。