# 接続例

# 接続例 |

使用機種

項目 | 機種等
PLC | A2UCPU
通信ユニット | AJ71UC24

設定詳細

項目 | 設定項目 | 設定例
パソコン側の設定 | COMポート | 接続するシリアルポート番号
| 伝送速度 | 19200bps
| バイトサイズ | 7bit
| ストップビット | 1bit
| パリティ | 偶数
| 局番 | 0

接続例でのPLC側の設定

「AJ71UC24」の前面にあるスイッチを設定します。スイッチの詳細については、メーカーのマニュアルを参照してください。

以下のように設定したら、必ず一度PLCをリセットしてください。

スイッチ | 設定内容
Mode | 1
STATION No（x10） | 0
STATION No（x0） | 0
SW11 | OFF
SW12 | OFF
SW13 | OFF
SW14 | ON
SW15 | ON
SW16 | ON
SW17 | ON
SW18 | OFF
SW21 | ON
SW22 | ON
SW23 | ON
SW24 | OFF

※その他の型番のユニットでは、「モード設定スイッチ」が「1（専用プロトコル 形式1）」、「データビット」が「8ビット」、「ストップビット」が「1ビット」になるように設定をしてください。

| RS-232Cケーブルの注意 「AJ71UC21」はデフォルトで「CD端子チェック有り」の設定になっています。CD端子チェックを行わない配線にした場合、ラダープログラムを1行追加する必要があります。詳しくは、「計算機リンク/マルチドロップリンクユニットユーザーズマニュアル」（マニュアル型名「KEISANKI-U-KP」）の4-23ページを参照してください。 例)スロット0に計算機リンクがある場合