# SIMATIC S7-300CPU 315-2PN/DP

マニュアル > 機器接続ガイド > シーメンス > 接続手順(Ethernet) > # SIMATIC S7-300CPU 315-2PN/DP |

デバイス一覧

対応するデバイスは以下のとおりです。(デバイス一覧の見方については、こちらを参照下さい。)

デバイス | キーワード | 先頭アドレス | 説明 | 単位 | 読み | 書き
デジタル入力 | I | 00000 | 10進数 | 8ビット | ○ | ●
デジタル出力 | Q | 00000 | 10進数 | 8ビット | ○ | ●
内部メモリ | M | 00000 | 10進数 | 8ビット | ○ | ●
タイマ | T | 00000 | 10進数 | ダブルワード | ○ | ●
カウンタ | C | 00000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
データブロック | DB | 00000 | 10進数 + ブロック数を指定 | 8ビット | ○ | ●

接続例

接続対象はS7-300になります。Ethernet接続を行う場合の設定例です。

使用機種

項目 | 機種等
PLC | S7-300
通信ユニット | CPU 315-2 PN/DP

設定環境

項目 | 環境
OS | WindowsXP Professional 32Bit
ツール | SIMATIC Manager Ver505.100

設定詳細

項目 | 設定 | 設定項目 | 設定例
PLC側の設定 | ツールで設定 | IPアドレス | 192.168.1.100
|  | ポート番号 | 102（デフォルトポート）
|  | サブネットマスク | 255.255.255.0
パソコン側の設定 | ユニット設定 | IPアドレス | 192.168.1.1
|  | ポート番号 | 自動
|  | 通信プロトコル | TCP/IP

※パソコン側の設定の大部分はユニット側の設定に合わせ込む形になります。

接続例でのPLC側の設定

「S7-300」に設定を行います。設定はSIMATIC Managerで行います。

1.「SIMATIC Manager」を起動し、メニューより「File」-「New」を選択し、以下の「New Project」画面を表示する

2.プロジェクト名、作成する場所を設定し「OK」ボタン押下により新規プロジェクトを作成する

3.ツリービューに表示されたプロジェクト名を右クリックし、「SIMATIC 300 Station」を選択し新規オブジェクトを作成する

4.ツリービューに表示された「SIMATIC 300」を選択し、左ビューに表示される「Hardware」をダブルクリックすると、「HW Config」画面が表示される

5.表示された「HW Config」画面の「Hardware Catalog」より「Rail」を追加する

6.「Hardware Catalog」より電源ユニット（例では「PS 307 2A」）を追加する

7.続いて、「Hardware Catalog」よりCPU（例では「CPU 315-2 PN/DP」）を追加する

8.Ethernet I/FをもつHardwareが追加された場合、以下の「Ethernet interface」設定画面が表示する

9.PLCのIPアドレス、サブネットマスク等を設定する

設定 | 設定内容
IP address | 192.168.0.100
Subnet mask | 255.255.255.0

10.「Subnet」を作成するため、本画面の「New」ボタンをクリックする

11.表示された「New subnet Industrial Ethernet」設定画面で、サブネットの名前等を設定する

12.「OK」ボタンをクリックし、「Ethernet interface」設定画面に戻り、「OK」ボタンをクリックする

13.全ての設定が完了した後、PLCへ設定をダウンロードし、反映させる

接続例でのパソコン側の設定

Serverアプリケーションを用いて、通信設定を行ったPLCと接続を行います。

1.ツリーの「Application」-「Driver」を右クリックして、ドライバの追加を選択する

2.表示されたドライバ一覧から以下のユニットを選択し、追加を行う

3.追加されたユニット（U01）のプロパティを開き、通信設定をクリックする

4.「パソコン側設定」で以下のように設定を行う

設定 | 設定内容
パソコンIPアドレス | 192.168.1.1
パソコンポート番号 | 自動

5.「ユニット側設定」で以下のように設定を行う

設定 | 設定内容
ユニットIPアドレス | 192.168.1.100
ユニットポート番号 | 102（相手先ポートは指定できないため、デフォルトの102を使用する）

6.「ピングテスト」を選択し、ピングが正常に通るか確認を行う
「Ping test is success～」といったメッセージが表示されれば、テストはOKです。

7.接続テストを行い、接続確認を行う
「接続OK」といったメッセージが表示された場合、接続確認OKとなります。