# 公開プロトコル(RS-232C)

マニュアル > 機器接続ガイド > 三菱電機 > # 公開プロトコル(RS-232C) |

概要

本編では公開プロトコルのRS-232Cの接続方式を使用したデバイスとの接続についての説明をします。

対応機種

接続機器対応一覧

接続方式 | シリーズ/機種等 | 接続ユニット | 対応ドライバ
RS232-C | Q/L/iQ-Rシリーズ | ・RJ71C24 ・QJ71C24N ・QJ71C24相当 | 三菱電機(公開)-RS-232C MELSEC-Q/Lシリーズ アクセス局1～3 【接続時使用プロトコル】 MCプロトコル（形式1/形式4）
iQ-Fシリーズ FX5 | ・FX5-232ADP相当 | 三菱電機(公開)-RS-232C MELSEiQ-Fシリーズ FX5 【接続時使用プロトコル】 MCプロトコル（形式1/形式4）
QnAシリーズ | ・AJ71QC24N ・AJ71QC24相当 | 三菱電機(公開)-RS-232C MELSEC-QnAシリーズ アクセス局1～2 【接続時使用プロトコル】 MCプロトコル（形式1/形式4）
Aシリーズ | ・AJ71QC24N ・AJ71QC24相当 | 三菱電機(公開)-RS-232C MELSEC-Aシリーズ 【接続時使用プロトコル】 MCプロトコル（形式1/形式4）
AnA/AnUシリーズ | ・AJ71UC24相当 | 三菱電機(公開)-RS-232C MELSEC-AnA/U拡張アドレス 【接続時使用プロトコル】 MCプロトコル（形式1/形式4）
FX0シリーズ | ・FX3U-485ADP ・FX0N-485ADP相当 | 三菱電機(公開)-RS-232C MELSEC-AnA/U拡張アドレス 【接続時使用プロトコル】 MCプロトコル（形式1/形式4）
FX2シリーズ | ・FX3U-485ADP ・FX-485ADP相当 | 三菱電機(公開)-RS-232C MELSEC-AnA/U拡張アドレス 【接続時使用プロトコル】 MCプロトコル（形式1/形式4）

| CPUユニットとリンクユニットの組み合わせについては、実際に機種の組み合わせが可能かどうかを機器メーカーへご確認ください。また、その組み合わせで、弊社接続時使用プロトコルで通信可能かどうかをご確認ください。

（参考資料）機種一覧

シリーズ | 機種等
iQ-Rシリーズ | R04CPU、R08CPU、R16CPU、R32CPU、R120CPUなど
Qシリーズ | Q03UDVCPU、Q04UDVCPU、Q06UDVCPU、Q13UDVCPU、Q26UDVCPU、Q00UJCPU、Q00UCPU、Q01UCPU、Q02UCPU、Q03UDCPU、Q04UDHCPU、Q06UDHCPU、Q10UDHCPU、Q13UDHCPU、20UDHCPU、Q26UDHCPU、Q03UDECPU、Q04UDEHCPU、Q06UDEHCPU、Q10UDEHCPU、Q13UDEHCPU、Q20UDEHCPU、Q26UDEHCPU、Q50UDEHCPU、Q100UDEHCPU、Q00JCPU、Q00CPU、Q01CPU、Q02CPU、02HCPU、Q06HCPU、Q12HCPU、Q25HCPU、Q02CPU-A、Q02HCPU-A、Q06HCPU-A など
Lシリーズ | L02SCPU、L02SCPU-P、L02CPU、L02CPU-P、L06CPU、L06CPU-P、L26CPU、L26CPU-P、L26CPU-BT、L26CPU-PBT など
QnAシリーズ | Q2ACPU、Q2ASHCPU、Q2AS1CPU、Q2ASCPU-S1、Q3ACPU、Q4ACPU、Q4ARCPU など
Aシリーズ | A1CPU、A1CPUP21、A1CPUR21、A2CPU、A2NCPU、A2CPUP21、A2CPUR21、A2CPU-S1、A2CPUP21-S1、A2CPUR21-S1、A3CPU、A3CPUP21、A3CPUR21、A1NCPU、A1NCPUP21、A1NCPUP21-S3、1NCPUR21、A2NCPU、A2NCPUP21、A2NCPUP21-S3、A2NCPUR21、A2NCPU-S1、A2NCPUP21-S1、A2NCPUP21-S4、A2NCPUR21-S1、A3NCPU、A3NCPUP21、A3NCPUP21-S3、A3NCPUR21 など
FX0シリーズ | FX0-14MR、FX0-20MR、FX0-30MR、FX0-14MT、FX0-20MT、FX0-30MTなど
FX2シリーズ | FX2-16MR、FX2-16MS、FX2-16MT、FX2-24MR、FX2-24MS、FX2-24MT、FX2-32MR、FX2-32MS、FX2-32MT、FX2-48MR、FX2-48MS、FX2-48MT、FX2-64MR、FX2-64MS、FX2-64MT、FX2-80MR、FX2-80MS、FX2-80MT、FX2-128MR、FX2-128MT など
FX3Uシリーズ | FX3U-128MR/ES、FX3U-128MT/ES、FX3U-128MT/ESS、FX3U-16MR/DS、FX3U-16MR/ES、FX3U-16MT/DS、FX3U-16MT/DSS、FX3U-16MT/ES、FX3U-16MT/ESS、FX3U-32MR/DS、FX3U-32MR/ES、FX3U-32MR/UA1、FX3U-32MS/ES、FX3U-32MT/DS、FX3U-32MT/DSS、FX3U-32MT/ES、FX3U-32MT/ESS、FX3U-48MR/DS、FX3U-48MR/ES、FX3U-48MT/DS、FX3U-48MT/DSS、FX3U-48MT/ES、FX3U-48MT/ESS、FX3U-64MR/DS、FX3U-64MR/ES、FX3U-64MR/UA1、FX3U-64MS/ES、FX3U-64MT/DS、FX3U-64MT/DSS、FX3U-64MT/ES、FX3U-64MT/ESS、FX3U-80MR/DS、FX3U-80MR/ES、FX3U-80MT/DS、FX3U-80MT/DSS、FX3U-80MT/ES、FX3U-80MT/ESS など

設定ダイアログ詳細（公開プロトコル）

RS-232C共通

通信設定 | •COMポート PLCが接続されている通信ポート番号を指定します。 •伝送速度 PLCとパソコン間の伝送速度（通信速度）を指定します。 •バイトサイズ バイトサイズを指定します。 •ストップビット ストップビットの種類を指定します。 •パリティ パリティの種類を指定します。
その他設定 | •サムチェック チェックすると、サムチェックを行います。 •プロトコル 使用するプロトコルの形式を指定します。
通信詳細 | •読込みタイムアウト設定 PLCからの応答の最大待ち時間を指定します。この時間を経過しても、PLCからのデータが受信できない場合には、読込みを中止します。 •書込みタイムアウト設定 PLCへの送信の最大待ち時間を指定します。この時間を経過しても、PLCへの送信が完了できない場合には、書込みを中止します。 •リトライ回数 通信エラー時に設定した回数だけリトライします。 •最小通信インターバル PLCからデバイスの値を受信してから、つぎの送信を行うまでの、パソコン側の待ち時間を指定します。通常は「0」です。 •エラー処理 USBケーブル等に接続するために変換コネクタを使用している場合、COMポートがロックされてしまい、再コネクトを行った際に再接続ができない場合があります。 そのような場合は、チェックを入れてください。