# 非公開プロトコル

マニュアル > 機器接続ガイド > 三菱電機 > # 非公開プロトコル |

概要

本編では非公開プロトコルを使用したデバイスとの接続についての説明をします。

対応機種

接続機器対応一覧です。

シリーズ名 | CPUユニット型名
--- | ---
Qシリーズ | Q02(H)、Q06H、Q12H、Q25H、Q00J、Q00、Q01
QnAシリーズ | Q2A(S)、Q2A(S)-S1、Q3A、Q4A、Q4AR、Q2AS(H)、Q2AS(H)-S1
Aシリーズ | A0J2H、A1S、A1SH(S1)、A1SJ、A1SJH、A1N、A2C、A2CJ、A2N(S1)、A2S、A2SH、A3N、A2A(S1)、A3A、A1FX、A2U(S1)、A3U、A4U、A2US(S1)、A2USH-S1
FXシリーズ | FX0、FX0S、FX0N、FX1、FX2、FX2C、FX2N、FX2NC、FX1S、FX1N
モーションコントローラ | A273UH、A173UH、A171SH、A172SH

| モーションコントローラは、互換性のあるAシリーズCPUとしてのみ接続可能です。

| RS-232C・Ethernet経由での接続には、「公開プロトコル」での接続を推奨しております

| 通常、複数台のPLCと通信を行う場合、接続のための処理をPLCごとに行います。 したがって、COMポート番号やEthernetのポート番号がPLC間で重複していると、1つのPLCのみ接続処理が成功して、それ以外のPLCではエラーが発生します。 ただし、三菱非公開プロトコルのみ例外的に複数のPLCで設定を重複させることができます。 重複させる場合は、それぞれのPLCの通信設定（通信速度やパリティなど）を、すべて同じ設定にしてください。

対応するパソコン用通信インターフェースボード

通信方式 | インターフェースボード名
--- | ---
MELSECNET(II)ボード | A70BD-J71AP23、A98BD-J71AP23
MELSECNET/10ボード | A70BD-J71QLP23、A70BD-J71QBR13、A98BD-J71QLP23、A98BD-J71QBR13
MELSECNET/Hボード | Q80BD-J71LP21-25、Q80BD-J71BR11
CC-Linkボード | A80BD-J61BT13
MELSEC-CPUボード | A80BD-A2USH-S1
シーケンサバス接続ボード | A70BD-AF
SSCNETボード | A30BD-PCF、A30CD-PCF

| あらかじめ、使用するWindowsに対応したドライバをインストールしておく必要があります。 当製品には、ドライバは付属しておりません。別途、三菱電機様よりお求めください。

通信可能なMELSECユニット

通信方式 | ユニット型名
--- | ---
CPUユニット直結（RS422） | 対応する全CPUユニット
CPUユニット直結（USB） | 対応するQnHシリーズCPUユニット
リモートI/Oユニット | AJ72P25/LP25/QLP25、AJ72R25/BR15/QBR15、AJ72T25B、A1SJ72T25B、QJ72LP25(-25)/BR15(-25)
計算機リンクユニット | AJ71C24/UC24、A1SJ71UC24
シリアルコミュニケーションユニット | AJ71QC24(N)、A1SJ71QC24(N)、QJ71C24、QJ71CMO
CC-Linkユニット | AJ65BT-G4、AJ65BT-G4-S3
Ethernetユニット | AJ71E71、A1SJ71E71、AJ71QE71、A1SJ71QE71、QJ71E71、QJ71E24、QJ71E71-100
MELSECNET(II)ユニット | AJ71AP21、AJ71AR21、AJ71P25、AJ72R25、A1SJ71AP21、A1SJ71AR21
MELSECNET/10ユニット | AJ71LP21、AJ71LP21G、AJ71BR11、AJ71LR21、AJ72LP25、AJ72LP25G、AJ72BR15、AJ72LR25、A1SJ71LP21、A1SJ71BR11、A1SJ72QLP25、A1SJ72QBR15、AJ71QLP21、AJ71QLP21S、AJ71QLP21G、AJ71QBR11、J72QLP25、AJ7225G、AJ72QBR15、A1SJ71QLP21、A1SJ71QLP21S、A1SJ71QBR11、QJ72BT15
MELSECNET/Hユニット | QJ71LP21-25、QJ71BR11、QJ72LP25-25、QJ72BR15-25

パソコン用通信インターフェースボードと接続可能なMELSECユニット

通信方式 | インターフェースユニット型名
--- | ---
MELSECNETIIボード A70BD-J71AP23、A98BD-J71AP23 | AJ71AP21、AJ71AR21、AJ71P25、AJ72R25、A1SJ71AP21、A1SJ71AR21
MELSECNET/10ボード A70BD-J71QLP23、A70BD-J71QBR13、A98BD-J71QLP23、A98BD-J71QBR13 | AJ71LP21、AJ71LP21G、AJ71BR11、AJ71LR21、A1SJ71LP21、A1SJ71BR11、AJ71QLP21、AJ71QLP21S、AJ71QLP21G、AJ71QBR11、A1SJ71QLP21、A1SJ71QLP21S、A1SJ71QBR11
MELSECNET/Hボード Q80BD-J71LP21-25、Q80BD-J71BR11 | QJ71LP21-25、QJ71BR11
CC-Linkボード A80BD-J61BT13 | AJ61BT11、A1SJ61BT11、AJ61QBT11、A1SJ61QBT11
MELSEC-CPUボード A80BD-A2USH-S1 | A用増設ベースユニット A6□B、AnS用増設ベースユニット A1S6□B
シーケンサバス接続ボード A70BD-AF | A用基本ベースユニット A3□B、A用増設ベースユニット A6□B、AnS用基本ベースユニット A1S3□B、AnS用増設ベースユニット A1S6□B
SSCNETボード A30BD-PCF、A30CD-PCF | A273UH、A171SH、A172SH

| 以下の制限事項および注意事項があります。 計算機リンクユニット、シリアルコミュニケーションユニットのRS-422/485端子台には、DC制御のため接続できません。 計算機リンクユニット（C24系）は、「-S6」「-S8」は接続可能ですが、「C24」「-S3」は接続対象外となります。 計算機リンクユニット（C24系/UC24系）には、以下の制約事項があります。 ・デバイス「A」「V」「Z」、およびQnAシリーズ接続時の拡張ファイル「R」に対するアクセスはできません。 ・AnSH（E2PROM運転）へのRUN中書き込み、T/C設定値変更はできません。 ・A1SHへのプログラム・パラメータ書き込みは、CPUのS/Wバージョン”F”以降で可能です。

C24系の場合、以下の制約事項があります。

AnUに装着時でも、AnA相当の通信のみ可能です（相手先確認でも、AnAとなります）。

C24系とUC24系が同一型名で混在しているユニットに関しては、接続するユニットのS/Wバージョンにより経路を選択してください（対応するS/Wバージョンについては、各ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください）。

型名 | 対応
A1SCPUC24-R2 | UC24相当
A1SJ71C24-PRF | S/Wバージョン”M”以降でUC24相当
A1SJ71C24-R2 | S/Wバージョン”M”以降でUC24相当
A2CCPUC24 | S/Wバージョン”K”以降でUC24相当
A2CCPUC24-PRF | S/Wバージョン”K”以降でUC24相当

サポート・非サポート機種一覧

サポート有無 | 型名
サポート機種 | A1SCPUC24-R2、A1SJ71C24-PRF、A1SJ71C24-R2、A1SJ71UC24-PRF、A1SJ71UC24-R2、A2CCPUC24、A2CCPUC24-PRF、AJ71C24-S6、AJ71C24-S8、AJ71UC24、AJ71UC24-PRF
非サポート機種 | A1SJ71C24-R4、A1SJ71UC24-R4、A2CJ71C24-R4、A1SJ71UC24-R2-S2、A1SJ71UC24-R2-S2、AJ71UC24-S2、AJ71C24、AJ71C24-S3

シリアルケーブルについては、下記のものをご使用ください。

種別 | 形名（接続可能品）
RS-422変換器 （含むケーブル） | 三菱電機製品 | 変換器：FX-232AW、FX-232AWC RS-232C：F2-232CAB、F2-232CAB-1、F2-232CAB-2、AC30R2 RS-422：FX-422CAB、FX-422CAB0
他社製品 | 国内 | システムサコム、エルエンジニアリング、ダイアトレンド
海外 | Beijers
RS-232C | クロスケーブル（信号名は次のとおり） RD/TDクロス、DTR/DSRクロス、RTS/CTSクロス モデム経由時は、CD信号線を結線のこと

| Qシリーズとの接続の際は、以下のケーブル類をご使用ください。 QC02R4EX（+従来RS-422変換ケーブル） QC30R2 市販USBケーブル（推奨品はQシリーズマニュアル記載のとおりです）

FXシリーズの拡張ボードについては、下記のとおりです。

機種 | FX0N-232ADP | FX2N-232BD/422BD | FX1N-232BD/422BD
FX2N | ○（注1） | ○ | —
FX2NC | ○ | — | —
FX1S | ○（注2） | — | ○
FX1N | ○（注2） | — | ○
FX1NC | ○（注2） | — | ○

※注1：FX2N-CNV-BDが別途必要

※注2：FX1N-CNV-BDが別途必要

| 表中に無いFXシリーズ各機種では、拡張ボードを使用できません。 拡張ボードを使用する場合、パラメータブロックNo.FFFBを設定せず、かつD8120←0とします。

QnAシリーズ用Ethernetユニットについては、下記バージョン以降接続可能となります。

ユニット型名 | S/Wバージョン | 備考
AJ71QE71、AJ71QE71-B5 | S/Wバージョン”C”以降 | QnAの機能バージョン”B”以降との組み合わせが可能です。
A1SJ71QE71-B2、A1SJ71QE71-B5 | S/Wバージョン”E”以降

QnAシリーズ用Ethernet経由モニタと、他通信経路経由モニタを同一PLCに対して実行した場合、モニタがエラーになります。

Aシリーズ用Ethernetユニット（AJ71E71）は、AnUに装着時でもAnA相当のアクセスのみサポートします。

Aシリーズ用Ethernetユニットは、リモートI/Oに装着時、下記バージョンまで通信時エラーLEDが点灯しますが、実動作には影響ありません。

ユニット型名 | S/Wバージョン
AJ71E71、A1SJ71E71-B2/B5 | S/Wバージョン”U”まで
AJ71E71-S3、A1SJ71E71-B2-S3/-B5-S3、A1SJ71E71N-B2-S3/-B5-S3 | S/Wバージョン”H”まで

AJ65BT-G4は、S/Wバージョン”B”以降の製品に接続可能です。マスタ側ユニット（AJ61BT11、AJ61QBT11）については、S/Wバージョン”N”以降接続可能です。

SSCNETボード経由の他局アクセスはできません。自局モーションコントローラに対してのみアクセス可能です。SSCNETボードは、Windows NT上でのみサポートします。

| QシリーズとのUSB接続については、以下の注意事項があります。 USB接続は、Windows 98/98SE/Me/2000上でのみサポートします。Windows 95/NT 4.0では未サポートです。 Aモードは現状では未対応です。また、USB経由で通信中は、ケーブルの脱着を実行しないでください。また、USBポート使用中は、PLCの電源を切らないでください。 また、USB経由で通信する場合、Windowsのサスペンド・省電力設定、およびBIOSのオートパワーセーブ機能は使用しないでください。

非公開プロトコル使用ドライバについて

種別 | 通信方法 | 接続ユニット
Qシリーズ Qモード | CPUポート直結 | （なし）
Qシリーズ Aモード | CPUポート直結 | （なし）
QnAシリーズ | CPUポート直結 | （なし）
Aシリーズ | CPUポート直結 | （なし）
FXシリーズ | CPUポート直結 | （なし）
Qシリーズ Qモード | CPUポート直結(USB) | （なし）
QnAシリーズ | MELSECNET(II) | A70BD-J71AP23相当
Aシリーズ | MELSECNET(II) | A70BD-J71AP23相当
Qシリーズ Qモード | MELSECNET/10 | A70BD-J71QLP23相当
QnAシリーズ | MELSECNET/10 | A70BD-J71QLP23相当
Aシリーズ | MELSECNET/10 | A70BD-J71QLP23相当
Qシリーズ Qモード | MELSECNET/H | Q80BD-J71LP21-25相当
QnAシリーズ | MELSECNET/H | Q80BD-J71LP21-25相当
Aシリーズ | MELSECNET/H | Q80BD-J71LP21-25相当
Qシリーズ Qモード | CC-Link | A80BD-J61BT13相当
QnAシリーズ | CC-Link | A80BD-J61BT13相当
Aシリーズ | CC-Link | A80BD-J61BT13相当
Qシリーズ Qモード | G4ユニット | AJ65BT-G4-S3相当
QnAシリーズ | G4ユニット | AJ65BT-G4相当
Aシリーズ | G4ユニット | AJ65BT-G4相当
Aシリーズ | CPUボード | A80BD-A2USH-S1相当
モーションCPU | SSCNET | A30BD-PCF相当
QnAシリーズ | AFボード | A70BD-AF相当
Aシリーズ | AFボード | A70BD-AF相当
QnAシリーズ | TELユニット | Q6TEL
Aシリーズ | TELユニット | A6TEL/Q6TEL
Qシリーズ Qモード | 汎用 | （通常使用しません）
QnAシリーズ | 汎用 | （通常使用しません）
Aシリーズ | 汎用 | （通常使用しません）
FXシリーズ | 汎用 | （通常使用しません）

| Qシリーズ AモードCPUで、種別にQシリーズ AモードCPUが無い接続方法をご利用の場合は、AシリーズCPUを選択してください。

| 通信方法が「汎用」のPLCについて マイナーバージョンアップ時に対応する機器を増やした場合、パラメータの指定を汎用画面で行って接続する場合がありますが、通常は使用しません。

設定ダイアログ詳細（非公開プロトコル）

共通ダイアログ

以下のダイアログは非公開プロトコルに共通のダイアログです。

接続するPLCの機種によっては、設定の必要がない項目や設定不可能な項目が入力できなくなります

通信ポート設定 | •伝送速度 PLCとパソコン間の伝送速度（通信速度）を指定します。 •バイトサイズ バイトサイズを指定します。 •ストップビット ストップビットのビット数を指定します。 •パリティ パリティの種類を指定します。 •フロー制御 信号線の制御設定を指定します。
高度な設定 | •接続ユニット 通常は設定できません（汎用時のみ有効）。 •伝文形式 通信するデータの形式を指定します。 •通信プロトコル 通信するプロトコルの形式を指定します。 •CPU監視タイマ CPU監視タイマを設定します（単位は×250ミリ秒）。 •タイムアウト タイムアウト時間を指定します（単位はミリ秒）。 •サムチェック サムチェックを行うかどうかを指定します。

デバイス一覧

対応するデバイスは以下のとおりです。

三菱電機 MELSEC-Qシリーズ

デバイス | キーワード | 先頭アドレス | 説明 | 単位 | 読み | 書き
入力リレー | X | 000000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
出力リレー | Y | 000000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
内部リレー | M | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
ラッチリレー | L | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
アナンシェータ | F | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
エッジリレー | V | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
ステップリレー | S | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
リンクリレー | B | 000000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
特殊リンクリレー | SB | 000000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
特殊リレー | SM | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
引数入力 | FX | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
引数出力 | FY | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
ダイレクト入力 | DX | 000000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
ダイレクト出力 | DY | 000000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
タイマ接点 | TS | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
タイマコイル | TC | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
積算タイマ接点 | SS | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
積算タイマコイル | SC | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
カウンタ接点 | CS | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
カウンタコイル | CC | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
タイマ現在値 | TN | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
積算タイマ現在値 | SN | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
カウンタ現在値 | CN | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
データレジスタ | D | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
インデックスレジスタ | Z | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
リンクレジスタ | W | 000000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
特殊リンクレジスタ | SW | 000000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
特殊レジスタ | SD | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
引数レジスタ | FD | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
バッファメモリ | G | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
ファイルレジスタ （現ブロック） | R | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
ファイルレジスタ （連番） | ZR | 000000 | 16進数 | ワード | ○ | ●

三菱電機 MELSEC-QnAシリーズ

デバイス | キーワード | 先頭アドレス | 説明 | 単位 | 読み | 書き
入力リレー | X | 000000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
出力リレー | Y | 000000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
内部リレー | M | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
ラッチリレー | L | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
アナンシェータ | F | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
エッジリレー | V | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
ステップリレー | S | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
リンクリレー | B | 000000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
特殊リンクリレー | SB | 000000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
特殊リレー | SM | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
引数入力 | FX | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
引数出力 | FY | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
ダイレクト入力 | DX | 000000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
ダイレクト出力 | DY | 000000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
タイマ接点 | TS | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
タイマコイル | TC | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
積算タイマ接点 | SS | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
積算タイマコイル | SC | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
カウンタ接点 | CS | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
カウンタコイル | CC | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
タイマ現在値 | TN | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
積算タイマ現在値 | SN | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
カウンタ現在値 | CN | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
データレジスタ | D | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
インデックスレジスタ | Z | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
リンクレジスタ | W | 000000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
特殊リンクレジスタ | SW | 000000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
特殊レジスタ | SD | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
引数レジスタ | FD | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
バッファメモリ | G | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
ファイルレジスタ （現ブロック） | R | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
ファイルレジスタ （連番） | ZR | 000000 | 16進数 | ワード | ○ | ●

三菱電機 MELSEC-Aシリーズ

デバイス | キーワード | 先頭アドレス | 説明 | 単位 | 読み | 書き
入力リレー | X | 000000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
出力リレー | Y | 000000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
内部リレー | M | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
ラッチリレー | L | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
アナンシェータ | F | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
ステップリレー | S | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
リンクリレー | B | 000000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
タイマ接点 | TS | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
タイマコイル | TC | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
カウンタ接点 | CS | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
カウンタコイル | CC | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
タイマ現在値 | TN | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
カウンタ現在値 | CN | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
データレジスタ | D | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
インデックスレジスタ | Z | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
インデックスレジスタ | V | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
リンクレジスタ | W | 000000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
アキュームレジスタ | A | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
ファイルレジスタ | R | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
拡張ファイルレジスタ（ブロック） | R | 0000000 | 10進数 3桁（ブロック№）＋4桁（0～8191） | ワード | ○ | ●

三菱電機 MELSEC-FXシリーズ

デバイス | キーワード | 先頭アドレス | 説明 | 単位 | 読み | 書き
入力リレー | X | 000000 | 8進数 | ビット | ○ | ○
出力リレー | Y | 000000 | 8進数 | ビット | ○ | ○
内部リレー | M | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
ステップリレー | S | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
タイマ接点 | TS | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
タイマコイル | TC | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
カウンタ接点 | CS | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
カウンタコイル | CC | 000000 | 10進数 | ビット | ○ | ○
タイマ現在値 | TN | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
カウンタ現在値 | CN | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
データレジスタ | D | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
インデックスレジスタ | Z | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●
インデックスレジスタ | V | 000000 | 10進数 | ワード | ○ | ●

設定について

通信設定はネットワークの形態により、大きく分けて以下の3つの場合があります。

1.接続局へアクセスする
最も一般的な接続方法で、パソコンと直接接続されているPLCのデバイスの値を読み書きしたい場合選択します。（「接続局」とは、パソコンと直接接続されているPLCのことです）

2.経由1局へアクセスする
接続局からネットワークを介して接続されたPLCのデバイスの値を読み書きしたい場合選択します。
（「経由1局」とはネットワークを1つ経由して接続されているPLCのことです）

3.経由2局へアクセスする
経由1局から、さらにネットワークを介して接続されたPLCのデバイスの値を読み書きしたい場合選択します。
（「経由2局」とはネットワークを2つ経由して接続されているPLCのことです）

PLCの選択について

対象局とは実際にアクセスされるPLCのことを言います。接続方法により対象局は以下のようになります。

・接続局へアクセスする場合 ：対象局は「接続局」になります。

・経由1局へアクセスする場合 ：対象局は「経由1局」になります。

・経由2局へアクセスする場合 ：対象局は「経由2局」になります。

なお、説明で「接続局」へアクセスすることを「自局アクセス」、「経由1局」「経由2局」へアクセスすることを「他局アクセス」と呼ぶことがあります。

下記の画面でPLCを選択する場合、接続局とパソコン間の通信方法および対象局のPLCの種類でPLCを決定します。

CPUポート直結で、AシリーズのPLCと通信する場合「MELSEC-Aシリーズ CPUポート直結」を選択します。

CPUポート直結でQシリーズのPLCと接続し、さらにMELSECNET/10経由でAシリーズのPLCと通信する場合例1と同じく、「MELSEC-Aシリーズ CPUポート直結」を選択します。

これは、パソコンと接続するPLCはQシリーズですが、実際に通信する対象局がAシリーズのためです。

対象局への接続

接続局への接続

1.「PLC追加」ダイアログで、通信方法とPLCの種類から機種を選択する

2.「PLCプロパティ」の設定ダイアログで、「対象局」が「接続局」になっていることを確認して、設定を行う

3.必要に応じて、「ポート設定」、「高度な設定」、「TELユニット設定」を設定する

経由1局への接続

1.「PLC追加」ダイアログで、接続局とパソコン間の通信方法と経由1局のPLCの種類から機種を選択する

2.「PLCプロパティ」の設定ダイアログで、「対象局」が［経由1局］になっていることを確認して、設定を行う
このとき、接続局のPLCの種類と経由1ネットワークの種類を設定する必要があります。

3.必要に応じて、［ポート設定］［高度な設定］［TELユニット設定］を設定する。

経由2局への接続

1.「PLC追加」ダイアログで、接続局とパソコン間の通信方法と経由2局のPLCの種類から機種を選択する

2.「PLCプロパティ」の設定ダイアログで、「対象局」が［経由2局］になっていることを確認して、設定を行う
このとき、接続局・経由1局のPLCの種類と経由1・経由2ネットワークの種類を設定する必要があります。

3.必要に応じて、［ポート設定］［高度な設定］［TELユニット設定］を設定する。

エラーコード

非公開プロトコルのエラーコードは以下のとおりです

コード（HEX） | 内容 | 原因 | 処置
01801005 | 指定ポートエラー | 指定ポートは存在しない | 正しいポートを指定する
01801006 | 指定ユニットエラー | 指定UNITは存在しない | 正しいユニットを指定する
01801007 | 指定CPUエラー | 指定CPUは存在しない | 正しいCPUを指定する
01801008 | アクセスエラー | 指定CPUへのアクセスは許可されていない | アクセスできません
01802001 | デバイスエラー | 指定したデバイスはOpenで指定したCPUタイプには存在しない | 正しいデバイスを指定する
01802002 | デバイス番号エラー | 指定したデバイスの範囲が超えている | 正しいデバイス番号を指定する
01802004 | サムチェックエラー | 通信結果サムチェックエラーが発生した | リトライするか通信回線を調べる
01802005 | 点数オーバーエラー | 指定した点数が範囲を超えている | 正しいアクセス点数を指定する
01802006 | ブロックNo.エラー | 指定したブロックNo.は存在しない | 正しいブロック番号を指定する
01802007 | 受信データエラー | 受信データが異常である | リトライする
01802016 | 局番設定エラー | 指定した局番が存在しない | 正しい局番を指定する
01802023 | SFCブロックNo.エラー | 指定したSFCブロックNo.が存在しない | 正しいSFCブロックNo.を指定する
01802024 | SFCステップNo.エラー | 指定したSFCステップNo.が存在しない | 正しいSFCステップNo.を指定する
01808001 | 2重オープンエラー | OPEN状態でOPENした |
01808002 | チャネル番号指定エラー | チャネル番号の設定値が不正である | 正しい値を設定する
01808003 | ドライバ未起動エラー | ドライバが起動されていない | ドライバを起動する
01808009 | COMMのオープンエラー | COMMポートのハンドルがオープンできない | COMMポート指定を正しくする
01808101 | 2重クローズエラー | portのOpenがされていない状態でCloseを実行した |
01808201 | 送信エラー | データの送信が失敗した。 |
01808301 | 受信エラー | データの受信が失敗した |
01808406 | ボーレート指定エラー | ボーレートの設定値が不正である | 正しい値を設定する
01808407 | データ長指定エラー | データ長の設定値が不正である | 正しい値を設定する
01808408 | パリティ指定エラー | パリティの設定値が不正である | 正しい値を設定する
01808409 | ストップビット指定エラー | ストップビットの設定値が不正である | 正しい値を設定する
0180840A | 通信制御指定エラー | 通信制御の設定値が不正である | 正しい値を設定する
0180840B | タイムアウトエラー | 指定時間内にデータの送受信ができなかった | タイムアウト値を長くする
0101001A | 対象Busy | 対象CPUへの要求が多すぎた | スキャンタイム、リンクスキャンを考慮して再度実行する
01010020 | リンクエラー | リンクエラーが発生した | リンクに関するエラーが発生していないか確認する（ダウンしている局の有無等）
01010022 | タイムオーバー | タイムオーバーが発生した | 再度実行する 通信系インテリ特殊ユニット経由の場合、タイムチェック値を増やす
01024030 | デバイス不適切 | 指定したデバイス名が存在しない | 指定したデバイス名を確認する
01024031 | デバイスNo.範囲外 | 指定したデバイスNo.が範囲外である | 指定したデバイスNo.を確認する
01024032 | デバイス不適切 | 指定したデバイスに、指定不可のデバイス修飾を指定した | 指定したデバイスを確認する
01024065 | デバイス割付エラー | パラメータで指定したデバイス点数設定と、指定したデバイス点数が一致していない | パラメータ指定したデバイス点数と同一にする
01808411 |  | TELパスワード不一致エラー |
10000022 |  | 指定されたユニットタイプが不正 |
10000023 |  | TEL通信エラー |