# HIDEC-S10V LQE520相当

マニュアル > 機器接続ガイド > 日立製作所 > 接続手順(Ethernet) > # HIDEC-S10V LQE520相当 |

デバイス一覧

対応するデバイスは以下のとおりです。(デバイス一覧の見方については、こちらを参照下さい。)

デバイス | キーワード | 先頭アドレス | 説明 | 単位 | 読み | 書き
アドレス指定（16bit単位） | ABW | 00000000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
アドレス指定（32bit単位） | ABD | 00000000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
外部入力 | X | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
外部出力 | Y | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
内部レジスタ | R | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
拡張内部レジスタ | M | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
拡張内部レジスタ | A | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
キープリレー | K | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
オンディレイタイマ（接点） | T | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
オンディレイタイマ（コイル） | TK | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
ワンショットタイマ（接点） | U | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
ワンショットタイマ（コイル） | UK | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
カウンタ（アップコイル） | CU | 00 | 16進数 | ビット | ○ | ○
カウンタ（ダウンコイル） | CD | 00 | 16進数 | ビット | ○ | ○
カウンタ（リセットコイル） | CR | 00 | 16進数 | ビット | ○ | ○
カウンタ（接点） | C | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
グローバルリンクレジスタ | G | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
ネスティングコイル（接点） | N | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
プロセスコイル | P | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
イベントレジスタ | E | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
エッジ接点 | V | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
ゼットレジスタ | Z | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
システムレジスタ | S | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
トランスファーレジスタ | J | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ○
レシーブレジスタ | Q | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ○
拡張内部レジスタ | LB | 0000 | 16進数 | ワード | ○ | ○
コンバータ専用内部レジスタ | LR | 0000 | 16進数 | ワード | ○ | ○
コンバータ専用エッジ接点レジスタ | LV | 0000 | 16進数 | ワード | ○ | ○
外部入力 | XW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
外部出力 | YW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
内部レジスタ | RW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
拡張内部レジスタ | MW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
拡張内部レジスタ | AW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
キープリレー | KW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
オンディレイタイマ | TW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
オンディレイタイマ(設定値) | TS | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
オンディレイタイマ(計数値) | TC | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ワンショットタイマ | UW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ワンショットタイマ(設定値) | US | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ワンショットタイマ(計数値) | UC | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
アップダウンカウンタ | CW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
カウンタ(設定値) | CS | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
カウンタ(計数値) | CC | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
グローバルリンクレジスタ | GW | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ●
ネスティングコイル | NW | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ●
プロセスコイル | PW | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ●
イベントレジスタ | EW | 000 | 16進数 | ビット | ○ | ●
エッジ接点 | VW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ゼットコイル | ZW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
システムレジスタ | SW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
トランスファーレジスタ | JW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
レシーブレジスタ | QW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
拡張内部レジスタ | LBW | 0000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
コンバータ専用内部レジスタ | LRW | 0000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
コンバータ専用エッジ接点レジスタ | LVW | 0000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
拡張外部入力 | IW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
拡張外部出力 | OW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
データレジスタ | DW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
ワークレジスタ | FW | 000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
拡張ファンクションワークレジスタ | LWW | 0000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
バックアップ用ワードワークレジスタ | LXW | 0000 | 16進数 | ワード | ○ | ●
外部入力 | XL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
外部出力 | YL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
内部レジスタ | RL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
拡張内部レジスタ | ML | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
拡張内部レジスタ | AL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
キープリレー | KL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
オンディレイタイマ | TL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
ワンショットタイマ | UL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
アップダウンカウンタ | CL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
グローバルリンクレジスタ | GL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
ネスティングコイル | NL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
プロセスコイル | PL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
イベントレジスタ | EW | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
拡張内部レジスタ(32bit) | VL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
拡張内部レジスタ(32bit) | ZL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
システムレジスタ | SL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
トランスファーレジスタ | JL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
レシーブレジスタ | QL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
拡張内部レジスタ | LBL | 0000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
コンバータ専用内部レジスタ | LRL | 0000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
コンバータ専用エッジ接点レジスタ | LVL | 0000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
拡張外部入力(32bit) | IL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
拡張外部出力(32bit) | OL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
ロングワードレジスタ(32bit) | BD | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
データレジスタ(32bit) | DL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
ワークレジスタ(32bit) | FL | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
拡張ファンクションワークレジスタ | LWL | 0000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
ロングワードレジスタ | LLL | 0000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
バックアップ用ワードワークレジスタ | LXL | 0000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
ロングワードレジスタ | LML | 0000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
浮動小数点レジスタ | LF | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●
浮動小数点レジスタ | LG | 000 | 16進数 | ダブルワード | ○ | ●

接続例

接続対象はHIDIC-S10Vシリーズになります。Ethernet接続を行う場合の設定例です。

使用機種

項目 | 機種等
PLC | HIDIC-S10V
通信ユニット | ET.NET（LQE520）

設定環境

項目 | 環境
OS | WindowsXP Professional 32Bit
ツール | S10V ET.Netシステム

設定詳細

項目 | 設定 | 設定項目 | 設定例
PLC側の設定 | ツールで設定 | 通信 | 10BASE-T
|  | IPアドレス | 192.168.0.100
|  | サブネットマスク | 255.255.255.0
|  | ポート番号 | 4302
パソコン側の設定 | ユニット設定 | IPアドレス | 192.168.0.1
|  | ポート番号 | 自動
|  | 通信プロトコル | TCP/IP（固定）

※パソコン側の設定の大部分はユニット側の設定に合わせ込む形になります。

接続例でのPC側の設定

「ET.Netシステム」に設定を行います。設定はET.Netシステムで行います。

1.「ET.NET」のユニットの前面スイッチを以下のように設定する

スイッチ | 設定内容
MODU No. | 2
前面スイッチで通信方式を設定します。2は「10BASE-T」で通信を行います。「10BASE-5」で通信を行いたい場合は、0に設定してください。詳細は、「EN.NET」のマニュアルを参照してください。

2.ET.Netシステムを起動して、PLCへ接続を行う

3.接続が成功し、ET.Netが正常に起動することを確認して、IPアドレス及びサブネットマスクの設定を行う
設定完了後、「OK」ボタンを押して、「閉じる」を押します。

設定 | 設定内容
IPアドレス | 192.168.0.100
サブネットマスク | 255.255.255.0

4.PLCのリセットを行い、設定を反映させる

接続例でのパソコン側の設定

Serverアプリケーションを用いて、通信設定を行ったPLCと接続を行います。

1.ツリーの「Application」-「Driver」を右クリックして、ドライバの追加を選択する

2.表示されたドライバ一覧から以下のユニットを選択し、追加を行う

3.追加されたユニット（U01）のプロパティを開き、通信設定をクリックする

4.「パソコン側設定」で以下のように設定を行う

設定 | 設定内容
パソコンIPアドレス | 192.168.0.1
パソコンポート番号 | 自動

5.「ユニット側設定」で以下のように設定を行う

設定 | 設定内容
ユニットIPアドレス | 192.168.0.100
ユニットポート番号 | 4302

6.「ピングテスト」を選択し、ピングが正常に通るか確認を行う
「Ping test is success～」といったメッセージが表示されれば、テストはOKです。

7.接続テストを行い、接続確認を行う
「接続OK」といったメッセージが表示された場合、接続確認OKとなります。