# 接続手順(RS-232C)

マニュアル > 機器接続ガイド > オムロン > # 接続手順(RS-232C) |

概要

本編では各機器との接続についての説明をします。

対応機種

接続機器対応一覧

接続方式 | シリーズ/機種等 | 接続ユニット | 対応ドライバ
RS232-C | C/CV/CS1/CJ1/CJ2 シリーズ（Cモード） | ・C200H-LK101-PV1/201-V1/202-V1 ・C500-LK101-(P)V1/201-V1 ・C500-LK103-(P)/203 ・C120-LK101-(P)V1/201-V1/202-V1 ・LK-201相当 | オムロン-RS-232C C/CV/CS1/CJ1シリーズ （Cモード） 【接続時使用プロトコル】 Cモード
| CVM1/CVシリーズ （FINS） | ・CPU付属ポート ・CV500-LK-201相当 | オムロン-RS-232C CVM1/CVシリーズ(FINS) 【接続時使用プロトコル】 FINS
| CS1/CJ1シリーズ （FINS） | ・CPU付属ポート ・CS1W-SCU21相当 | オムロン-RS-232C CS1/CJ1シリーズ(FINS) 【接続時使用プロトコル】 FINS

| CPUユニットとリンクユニットの組み合わせについては、実際に機種の組み合わせが可能かどうかを機器メーカーへご確認ください。また、その組み合わせで、弊社接続時使用プロトコルで通信可能かどうかをご確認ください。

（参考資料）機種一覧

シリーズ | 機種等
Cシリーズ | C200HX、C200HG、C200HE など
CVシリーズ | C500-PS222、CV500-PS221、CVN1 など
CS1シリーズ | CS1G-CPU42H、CS1G-CPU43H、CS1G-CPU44H、CS1G-CPU45H、CS1H-CPU63H、CS1H-CPU64H、CS1H-CPU65H、CS1H-CPU66H、CS1H-CPU67H、CS1D-CPU65H、CS1D-BC052、CS1D-BC082S、CS1D-BI092 など
CJ1シリーズ | CJ1G-CPU42P、CJ1G-CPU43P、CJ1G-CPU45P、CJ1M-CPU11、CJ1M-CPU12、CJ1M-CPU13、CJ1M-CPU21、CJ1M-CPU22、CJ1M-CPU23、CJ1M-CPU11-ETN、CJ1M-CPU12-ETN、CJ1M-CPU13-ETN、CJ1M-CPU21、CJ1M-CPU22、CJ1M-CPU23 など
CJ2シリーズ | CJ2M-CPU11、CJ2M-CPU12、CJ2M-CPU13、CJ2M-CPU14、CJ2M-CPU15、CJ2M-CPU31、CJ2M-CPU32、CJ2M-CPU33、CJ2M-CPU34、CJ2M-CPU35、CJ2H-CPU64-EIP、CJ2H-CPU65-EIP、CJ2H-CPU66-EIP、J2H-CPU67-EIP、CJ2H-CPU68-EIP、CJ2H-CPU64、CJ2H-CPU65、CJ2H-CPU66、CJ2H-CPU67、CJ2H-CPU68 など
CP1Eシリーズ | CP1E-E10DR-A、CP1E-E10DR-D、CP1E-E10DT-A、CP1E-E10DT-D、CP1E-E14DR-A、CP1E-E14SDR-A、CP1E-E20DR-A、CP1E-E20SDR-A、CP1E-E30DR-A、CP1E-E30SDR-A、CP1E-E40DR-A、CP1E-E40SDR-A、CP1E-E60SDR-A、CP1E-N14DR-A、CP1E-N14DR-D、CP1E-N14DT-A、CP1E-N14DT-D、CP1E-N14DT1-D、CP1E-N20DR-A、CP1E-N20DR-D、CP1E-N20DT-A、CP1E-N20DT-D、CP1E-N20DT1-D、CP1E-N30DR-A、CP1E-N30DR-D、CP1E-N30DT-A、CP1E-N30DT-D、CP1E-N30S1DR-A、CP1E-N30S1DT-D、CP1E-N30SDR-A、CP1E-N30SDT-D、CP1E-N40DR-A、CP1E-N40DR-D、CP1E-N40DT-A、CP1E-N40DT-D、CP1E-N40DT1-A、CP1E-N40S1DR-A、CP1E-N40S1DT-D、CP1E-N40SDR-A、CP1E-N40SDT-D、CP1E-N60DR-A、CP1E-N60DR-D、CP1E-N60DT-A、CP1E-N60DT-D、CP1E-N60DT1-D、CP1E-N60S1DR-A、CP1E-N60S1DT-D、CP1E-N60SDR-A、CP1E-N60SDT-D、CP1E-NA20DR-A、CP1E-NA20DT-D など
CP1Lシリーズ | CP1L-EL20DR-D,CP1L-EL20DT-D,CP1L-EM30DR-D,CP1L-EM30DT-D,CP1L-EM40DR-D,CP1L-EM40DT-D,CP1L-L10DR-A,CP1L-L10DT-A,CP1L-L10DT1-D,CP1L-L14DR-A,CP1L-L14DR-D,CP1L-L14DT-A,CP1L-L14DT-D,CP1L-L14DT1-D,CP1L-L20DR-A,CP1L-L20DR-D,CP1L-L20DT-A,CP1L-L20DT-D,CP1L-L20DT1-D,CP1L-M30DR-A,CP1L-M30DR-D,CP1L-M30DT-A,CP1L-M30DT-D,CP1L-M40DR-A,CP1L-M40DR-D,CP1L-M40DT-A,CP1L-M40DT-D,CP1L-M60DR-A,CP1L-M60DR-D,P1L-M60DT-A,CP1L-M60DT-D,CP1L-M60DT1-D など
CP1Hシリーズ | CP1H-X40DR-A,CP1H-X40DT-D,CP1H-XA40DR-A,CP1H-XA40DT-D,CP1H-Y20DT-D など
NJシリーズ | NJ301-1100、NJ301-1200、NJ501-1300、NJ501-1400 など

設定ダイアログ詳細

RS-232C共通

通信設定 | •COMポート PLCが接続されている通信ポート番号を指定します。 •伝送速度 PLCとパソコン間の伝送速度（通信速度）を指定します。 •バイトサイズ バイトサイズを指定します。 •ストップビット ストップビットの種類を指定します。 •パリティ パリティの種類を指定します。
その他設定 | •書き込み可能にするため、・・・変更を許可 オムロンのPLCは運転モードで動作している場合、値の書き込みを行うことができません。そのような場合、モニターモードへの切り替えを行う必要があります。 この設定を行うことで、切り替え用のコマンドを発行することができます。
通信詳細 | •読込みタイムアウト設定 PLCからの応答の最大待ち時間を指定します。この時間を経過しても、PLCからのデータが受信できない場合には、読込みを中止します。 •書込みタイムアウト設定 PLCへの送信の最大待ち時間を指定します。この時間を経過しても、PLCへの送信が完了できない場合には、書込みを中止します。 •リトライ回数 通信エラー時に設定した回数だけリトライします。 •最小通信インターバル PLCからデバイスの値を受信してから、つぎの送信を行うまでの、パソコン側の待ち時間を指定します。通常は「0」です。 •エラー処理 USBケーブル等に接続するために変換コネクタを使用している場合、COMポートがロックされてしまい、再コネクトを行った際に再接続ができない場合があります。 そのような場合は、チェックを入れてください。