# 安全運転の事前対策編

マニュアル > 運用ガイド > # 安全運転の事前対策編 |

監視システムの運用時の安全対策

監視システムの導入を行う上で、システムの連続稼働・安全稼働が求められます。しかしながら、開発・テストは充分に行ったにも関わらず、運用中に想定外の事象により停止・故障などが発生する可能性は0ではありません。運用に入る前にそういった事態に備えて原因究明、再発防止の準備を行う事で急な出来事にも早急に対応が出来るようになります。ここでは、トラブルが発生した時の為に事前にできる対策をご説明します。

運用の為の安全対策

運用の為に必要な手順は下記の内容になります。

手順 | 解説
Windows OSの設定 | ご利用になるWindows OSの以下の設定をご確認下さい。 •最新アップデートの検討 Windows OSの潜在的な問題により影響を受ける場合があります。安定したアップデートの適用を検討して下さい。 •WindowsUpdateの自動更新 WindowsUpdateの自動更新の設定によっては、PC自体を指定時間にアップデート後再起動します。連続稼働が求められる場合は、本設定の無効化を検討する必要があります。 •時刻同期の検討 Panel Serverが動作中に時刻が変更になると、ロギングなどのファイルのタイムスタンプと誤差が生じます。時刻同期が必要か、どのPC（NTPサーバ）に時刻を合わせるかを検討して下さい。 •ファイアウォールの有効無効設定 ファイアウォールの設定で、Panel Serverの通信インターフェースがブロックされないように設定して下さい。開発環境と本番環境が違う場合などは、本番環境で各通信ができる事をご確認下さい。 •ウィルスソフトの導入・設定 ウィルスソフトの設定で、Panel Serverの通信インターフェースがブロックされないように設定して下さい。開発環境と本番環境が違う場合などは、本番環境で各通信ができる事をご確認下さい。
最新サービスパックの適用 | 導入を行う最、必ずFA-Panelの最新のサービスパック（パッチ）を適用してください。最新のサービスパックでは不具合などを解消している場合があるため、導入前には最新サービスパックの導入を推奨しています。最新サービスパックはこちらからダウンロードできます。
| 最新のサービスパックを適用する場合、必ず、Panel Serverと各クライアントに設置してあるPanel Browser全てに適用してください。Panel ServerとPanel Browserのリビジョンが一致していない場合、不具合が発生する可能性があります。
各製品のバージョンは、メニューの「ヘルプ-バージョン情報」より確認頂けます。「Rev」に続く数字がリビジョン番号となります。
連続稼動安全対策の設定 | 連続稼動安全対策の設定は、万が一アプリケーションが異常終了した際に、自動的にPanel ServerもしくはPanel Browserを再起動する機能です。 また、Panel Server等が異常終了した場合、OS（Windows）がエラーダイアログを表示することがあります。このダイアログはエラーがあったことを目視できますが、異常終了が発生した際、ダイアログが閉じられない限り、Panel Serverなどが再起動することができなくなります。そのため、エラーダイアログの表示を行わないようにする必要があります。
クラッシュダンプの出力設定 | Windowsの標準機能には、実行中のアプリケーションが異常終了した際に「クラッシュダンプ」と呼ばれるデバッグ情報ファイル（ダンプファイル）を自動生成する機能が用意されています。アプリケーションの異常が発生した場合、本ファイルを送付頂くことで原因の切り分けに繋がる場合があります。
リソースチェッカーの設定 | リソースチェッカーの設定で、リソース（メモリの使用量、ページファイル使用量、ハンドル数）などの使用状況をログ出力します。このログは、トラブル発生時に、システムの連続運転によるメモリリークの有無などの切り分けを行う際に有力な情報となります。
システムログの保存設定 | FA-PanelのPanel Serverにはシステムログ(OutPutログ)と呼ばれる各種処理を行った際にログを出力する機能があります。にはシステムログ(OutPutログ)からPanel Serverがどのような処理を行っていたかを確認することができます。異常が発生した際に、どのような処理が行われていたかを確認できる重要なログとなります。

これら手順を行うことで、安全対策とトラブル発生時などに調査に必要な各種ログファイルの生成を行うことができます。また、実際にトラブルが発生した場合の対策については、「トラブル時の対策編」を参照してください。