# MICREX-Fシリーズ NC1L-ET1/FFU170B相当

マニュアル > 機器接続ガイド > 富士電機 > 接続手順(Ethernet) > # MICREX-Fシリーズ NC1L-ET1/FFU170B相当 |

デバイス一覧

対応するデバイスは以下のとおりです。(デバイス一覧の見方については、こちらを参照下さい。)

デバイス | キーワード | 先頭アドレス | 説明 | 単位 | 読み | 書き
入力リレー | B | 0000 | ３桁（10進）＋1桁（16進） | ビット | ○ | ●
補助リレー | M | 0000 | ３桁（10進）＋1桁（16進） | ビット | ○ | ●
キープリレー | K | 0000 | ３桁（10進）＋1桁（16進） | ビット | ○ | ●
微分リレー | D | 0000 | ３桁（10進）＋1桁（16進） | ビット | ○ | ●
ステップコントロール | S | 0000 | ３桁（10進）＋1桁（16進） | ビット | ○ | ●
特殊リレー | F | 0000 | ３桁（10進）＋1桁（16進） | ビット | ○ | ●
アナウンスリレー | A | 0000 | ３桁（10進）＋1桁（16進） | ビット | ○ | ●
リンクメモリ（ビット単位） | L | 0000 | ３桁（10進）＋1桁（16進） | ビット | ○ | ●
入力リレー（ワード単位） | WB | 0000 | 4桁（10進） | ワード | ○ | ●
補助リレー（ワード単位） | WM | 0000 | 4桁（10進） | ワード | ○ | ●
キープリレー（ワード単位） | WK | 0000 | 4桁（10進） | ワード | ○ | ●
微分リレー（ワード単位） | WD | 0000 | 4桁（10進） | ワード | ○ | ●
ステップコントロール（ワード単位） | WS | 0000 | 4桁（10進） | ワード | ○ | ●
特殊リレー（ワード単位） | WF | 0000 | 4桁（10進） | ワード | ○ | ●
アナウンスリレー（ワード単位） | WA | 0000 | 4桁（10進） | ワード | ○ | ●
リンクメモリ（ワード単位） | WL | 0000 | 4桁（10進） | ワード | ○ | ●
データメモリ | BD | 0000 | 4桁（10進） | ダブルワード | ○ | ●
タイマ0.01秒（設定値） | TS | 0000 | 4桁（10進） | ダブルワード | ○ | ●
タイマ0.01秒（現在値） | TR | 0000 | 4桁（10進） | ダブルワード | ○ | ●
カウンタ0.01秒（設定値） | CS | 0000 | 4桁（10進） | ダブルワード | ○ | ●
カウンタ0.01秒（現在値） | CR | 0000 | 4桁（10進） | ダブルワード | ○ | ●
ファイルメモリ（16bit設定） | W | 0000000 | 7桁（10進） | ワード | ○ | ●
ファイルメモリ（32bit設定） | WW | 0000000 | 7桁（10進） | ダブルワード | ○ | ●

| ファイルメモリは上位３桁が識別子になります。W30.0123の場合、W0300123と指定してください。 タイマ0.1秒（現在値）はファイルメモリのW0090000～で指定して下さい。

接続例

接続対象はMICREX-Fシリーズになります。Ethernet接続を行う場合の設定例です。

使用機種

項目 | 機種等
PLC | MICREX-F F120S
通信ユニット | NC1L-ET1

設定環境

項目 | 環境
OS | WindowsXP Professional 32Bit
ツール | MICREX-F PLC Programmer Ver1.3.1.0

設定詳細

項目 | 設定 | 設定項目 | 設定例
PLC側の設定 | ツールで設定 | IPアドレス | 192.168.1.100
|  | ポート番号 | 256
パソコン側の設定 | ユニット設定 | IPアドレス | 192.168.1.1
|  | ポート番号 | 自動
|  | 通信プロトコル | TCP/IP

※パソコン側の設定の大部分はユニット側の設定に合わせ込む形になります。

接続例でのPLC側の設定

「MICREX-F F120S」及び「NC1L-ET1」に設定を行います。設定はMICREX-F PLC Programmerで行います。

1.「NC1L-ENT1」のユニットの前面スイッチを以下のように設定する

スイッチ | NC1L-ET1 | FFU170B
通信条件設定スイッチ | すべてOFF
10Base2/T切り替えスイッチ | T側 | -
AUI/TPI切り替えスイッチ | - | TPI側
10Base2/2切り替えスイッチ | - | どちらでもよい

IPアドレススイッチ | 設定内容
H | 6
L | 4
背面スイッチでIPアドレスの末尾を指定します。スイッチはHとLの2つがあり、それぞれ16進数のスイッチとなります。 本設定例では、IPアドレスの末尾は100としているため、16進数変換すると、「100」→「64」となるので、Hに「6」、Lに「4」を設定します。

| IPアドレスの末尾はラダーではなく「IPアドレス設定スイッチ」で決定されます。

| 上記例は「Ethernetユーザーズマニュアル 第7章サンプルプログラム」で動作する設定です。この接続例ではプロトコルとしてTCPを選択しています。よって、ユニットの通信設定でもTCPを選択する必要があります。

2.「NC1L-ENT1」のユニットの背面スイッチを以下のように設定する

3.MICREX-F PLC Programmer を使用して、富士電機の「Ethernetユーザーズマニュアル 第7章サンプルプログラム」を参照し、以下の様なラダーを記述する

4.ラダーを書き込む

5.富士電機の「Ethernetユーザーズマニュアル」を参照し、イニシャルパラメータと通信パラメータを該当デバイスのアドレス（タグ）に以下の設定を行う

タグ | 設定内容 | 設定値
W30.0 | IPアドレス（16進数 上位2桁） | C0A8
W30.1 | IPアドレス（16進数 下位2桁） ただし、下2桁はスイッチによって設定を行うため、00とする（xx00）。 | 0100
W30.21 | ポート番号 | 256

接続例でのパソコン側の設定

Serverアプリケーションを用いて、通信設定を行ったPLCと接続を行います。

1.ツリーの「Application」-「Driver」を右クリックして、ドライバの追加を選択する

2.表示されたドライバ一覧から以下のユニットを選択し、追加を行う

3.追加されたユニット（U01）のプロパティを開き、通信設定をクリックする

4.「パソコン側設定」で以下のように設定を行う

設定 | 設定内容
パソコンIPアドレス | 192.168.1.1
パソコンポート番号 | 自動

5.「ユニット側設定」で以下のように設定を行う

設定 | 設定内容
ユニットIPアドレス | 192.168.1.100
ユニットポート番号 | 256

6.「ピングテスト」を選択し、ピングが正常に通るか確認を行う
「Ping test is success～」といったメッセージが表示されれば、テストはOKです。

7.「通信詳細」でプロトコルを選択する

設定 | 設定内容
プロトコル | TCP/IP

8.接続テストを行い、接続確認を行う
「接続OK」といったメッセージが表示された場合、接続確認OKとなります。