# 二重化対象機能

マニュアル > サーバ作成ガイド > 二重化機能 > # 二重化対象機能 |

対象アクション

二重化の対象となるアクションには、アクションの設定項目に二重化のための設定が用意されています。FA-Panelの二重化機能によってサーバデータを二重化する場合は、個々のアクションに対して二重化設定を行う必要があります。

二重化の設定が必要となるアクションは以下のとおりです。

○：二重化対象、▲：一部制約あり、空白：対象外

アクション名 | 二重化対象 | 解説
ヒストリカルデータサーバ(CSV) |  |
ヒストリカルデータサーバ(ODBC) |  |
ロガー(CSV) | ○ | CSVファイルへロギングを行います。
ロガー(ODBC) | ○ | ODBCデータベースへロギングを行います。
サマリ | ○ | ロギング、集計、レポート（日報月報年報）を行います。
スクリプトVer1/スクリプトVer2 |  |
タグブリッジ |  |
タグレポート |  |
バッチ転送（タグ→テキスト） |  |
バッチ転送（タグ←テキスト） |  |
バッチ転送（タグ→ODBC） |  |
バッチ転送（タグ←ODBC） |  |
メール送信 |  |
ファイル操作 |  |
ファイルバックアップ |  |
FTPファイル転送 |  |
SQL実行 |  |
ダイアルアップ |  |
外部アプリケーション実行 |  |
スクリーンショット |  |
デマンド監視 | ○ | デマンド監視を行います。
時刻同期 |  |
シャットダウン |  |
日報・月報・年報 | ○ | 日報、月報、年報を作成します。
アラームサーバー | ○ | アラームを監視します。
アラームサーバー（ODBC） | ○ | アラームを監視します（ODBCデータベースを使用する）。
ファイルサーバー | ▲ | ネットワーク経由でファイルを転送します。
制約事項
クライアント側の「ファイル転送コントロール」が提供するメソッドのうち、以下のメソッドは利用できません。 •SyncFileメソッド •すべてのFTP関連メソッド
クエリーサーバー | ▲ | ネットワーク経由でデータベースに接続します。
制約事項
クライアント側の「クエリーデータベースコントロール」（リモート 及び ダイレクト）が提供するメソッドのうち、以下のメソッドは利用できません。 •ExecuteSQLメソッド

| 上表の制約事項は、メイン/サブ間でデータの整合性を保つために設けられています。上記メソッドによってどちらか一方のサーバ上のデータのみが更新された場合など、二重化の同期処理が実行される際に同期対象データが特定できなくなる可能性があるためによるものです。

アクション以外の二重化対象機能

アクション以外の機能で二重化設定に対応している機能は以下のとおりです。

機能名 | 内容
メモリデバイスタグ | メモリデバイスユニットのタグは、PC内のディスク上に値を保持することが可能です。ユニットの通信設定で値を保持する設定にする場合、二重化設定によりメインフォルダ/サブフォルダを指定することができます。この機能により、メイン/サブの両Panel Server間でメモリデバイスの保持値が同期されます。