# Redundancyインターフェースの基本

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > Redundancyインターフェース > # Redundancyインターフェースの基本 |

Redundancy(二重化)インターフェースとは？

Redundancy（二重化）インターフェースは、TCP/IPベースのネットワークで構築された、本パッケージ独自の通信プロトコルです。また、二重化処理を行う為の通信ラインとして「二重化用通信ライン1」「二重化用通信ライン2」の二系統までの通信ラインを設定する事ができます。通信ラインを二系統使用して冗長化することにより、二重化処理の信頼を高めることが出来ます。

二重化用通信ラインを二系統使用する場合の推奨構成は、複数のLANカードを用いたネットワーク構成です。この構成では、各通信ラインが異なるLANカードを使用するように設定します。常用の通信経路（PLCとの通信やPanel ServerとPanel Browser間での通信）と二重化処理用の通信経路を、それぞれ別々のLANカードが使用されるように設定する事により、信頼性の高い二重化構成を構築する事ができます。

二重化の生存確認

メイン、サブの両Panel Serverは、二重化用通信ラインによってお互いの生存確認を常時行います。この生存確認処理は、TCP/IPベースの弊社独自プロトコルによって行われます。具体的には、定期的に生存確認の問い合わせを行い、応答が無かった場合、相手が何かしらの原因により停止したものと判断します。

サブのPanel ServerからメインのPanel Serverの生存が確認できなかった場合、今まで待機していたサブのPanel Serverは自動的にメインとして昇格し、PLCとの通信、その他のアクション処理などを開始します。

基本設定

Redundancy（二重化）インターフェースの基本設定では、以下の項目を設定することができます。

インターフェース仕様
基本設定 | ▪二重化用通信ライン1 メイン/サブのIPアドレス及びポート番号を指定します。 ▪二重化用通信ライン2 二重化用通信ラインを冗長化する場合に「二重化用通信ライン2を有効にする」にチェックを入れて、二重化用通信ライン2のメイン/サブのIPアドレス及びポート番号を指定します。