# 接続手順(Ethernet)

# 接続手順(Ethernet) |

本編では各機器との接続についての説明をします。

対応機種

接続機器対応一覧

接続方式 | 接続ユニット | 対応ドライバ
Ethernet | ・R3-NE1 ・R5-NE1 ・D3-NE1 ・D3-NE2 ・D5-NE1 ・72EM2 | エムシステム技研-Ethernet R3/R5/D3/D5/72EM2(Modbus5/6桁) 【接続時使用プロトコル】 Modbus/TCP
MsysNet （Ethernet） | MsysNet対応機種 | エムシステム技研-Ethernet MsysNet 【接続時使用プロトコル】 L-Bus（非公開）

設定ダイアログ詳細

Ethernet共通(Modbus/TCP)

パソコン側設定 | •パソコンIPアドレス パソコンのIPアドレスです。自動を選択すると、デフォルトのIPアドレスが設定されます。 •パソコンポート番号 パソコン側のポート番号です。「自動」にすると、空きポートが選択されます。 UDPでなくTCPで通信を行う場合は、自動にします。
ユニット側設定 | •ユニットIPアドレス PLCのIPアドレスです。 •ピングテスト ピングテストを行います。成功した場合は物理的にネットワークが接続されていることを意味します。 •ユニットポート番号 PLCのポート番号です。
通信詳細 | •待ち時間 PLCからの応答タイムアウト時間です。 •リトライ回数 通信エラー時に設定した回数だけリトライします。
その他詳細設定 | •最小通信インターバル PLCからデバイスの値を受信してから、つぎの送信を行うまでの、パソコン側の待ち時間を指定します。

Ethernet（MsysNet）

パソコン側設定 | •IPアドレス IPアドレスを設定します。