# 接続手順

マニュアル > 機器接続ガイド > FL-net > # 接続手順 |

概要

本編では各機器との接続についての説明をします。

対応機種

接続機器対応一覧

接続方式 | シリーズ/機種等 | 接続ユニット | 対応ドライバ
FL-net | CenturySystems | ・FL-PCI | FL-Net-FL-PCI CentrySystems 【接続時使用プロトコル】 FL-net

本パッケージは以下のファームウェアで接続確認を行っています。

ボード | 接続プロトコル | ファームウェア
FutureNet FL-PCI/V2 | FL-net (OPCN-2 ver.1) | 49
FL-net (OPCN-2 ver.2) | 1006
FutureNet FL-PCI/V2-100 | FL-net (OPCN-2 ver.2) | 2006
FutureNet FL-PCI/V2-100L | FL-net (OPCN-2 ver.2) | 2007

ノードの設定について

通信設定 | 通信相手となるノードはフォルダの設定で行います。フォルダの設定では、メッセージ通信の宛先に使われます。 コモンメモリについては、相手先のノード設定は関係ありませんので、無視されます。 また、フォルダ内には自ノードおよび他ノードを問わず、コモンメモリのデバイス（CA/CB）を設定できます。ただし、他ノードの領域への値の書き込みはできません。

設定ダイアログ詳細

通信設定 | •自機IPアドレス 自機FL-net（FL-PCI）側のIPアドレスを指定します。 •自機ノード 自機FL-net（FL-PCI）側のノード番号を指定します。 •PCIカード 何枚目のPCIカードであるかを指定します。
通信詳細 | •ノード名 ノード名（ASCII10文字まで）を指定します。 •書込最小通信インターバル 一度書き込みを行ってから次の書き込みを行うまでの、パソコン側の待ち時間を指定します。エラーコード「28」のエラーが発生する場合は、書込最小通信インターバルを5,10,15...と5msから5msずつ時間を調整してください。 •待ち時間 通信処理でのタイムアウト時間を、ミリ秒単位で指定します。通常はデフォルト値を使用してください。 •トークン監視間隔 全ノードへ通知され、ノードの離脱を検地するために使用されます。ms単位で、1から255が設定可能です。「トークン監視間隔算出方法について」を参照してください。 •最小フレーム間隔 ネットワーク全体で、各ノードが最低限フレームを送信するまで待たなければならない時間を最小フレーム間隔と言います。設定は100μs単位で0から50が設定可能です。 •コモンメモリ1開始アドレス 自機FL-net（FL-PCI）のコモンメモリ領域1の開始アドレスです。単位はワード単位で0から512が設定可能です。 •コモンメモリ1開始サイズ 自機FL-net（FL-PCI）のコモンメモリ領域1のサイズです。単位はワード単位で0から512が設定可能です。 •コモンメモリ2開始アドレス 自機FL-net（FL-PCI）のコモンメモリ領域2の開始アドレスです。単位はワード単位で0から8191が設定可能です。 •コモンメモリ2開始サイズ 自機FL-net（FL-PCI）のコモンメモリ領域2のサイズです。単位はワード単位で0から8192が設定可能です。