# 接続例

# 接続例 |

使用機種

項目 | 機種等
PLC | Q02CPU
通信ユニット | QJ71C24

設定詳細

項目 | 設定項目 | 設定例
パソコン側の設定 | COMポート | 接続するシリアルポート番号
伝送速度 | 19200bps
局番 | 0

接続例でのPLC側の設定

「QJ71C24」に設定を行います。設定はFGPPWなどで行います。

1.GPPWを起動して、新規プロジェクトを作成する

2.ツリーの「パラメータ」-「PCパラメータ」をダブルクリックして、下記のように「パラメータ設定」ダイアログを表示し、［PCデータ読出］をクリックする

3.「スイッチ設定」をクリックして、下記のように設定後［設定終了］をクリックし、すべてのダイアログを閉じる
ユニットのCH1に接続する場合、スイッチ1と2に「0」を設定してください（CH2の場合はスイッチ3と4）。スイッチ5は号機番号（局番）になります。
また、通信速度などのパラメータは自動認識されます。スイッチについての詳しい内容は「シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル」を参照してください。

4.「オンライン」-「PC書込」で、パラメータをPLCへ書き込む