# G4ユニット

マニュアル > 機器接続ガイド > 三菱電機 > 非公開プロトコル > # G4ユニット |

注意事項

各CPU共通

CPUや各種通信ユニットの設定方法については、それぞれCPUやユニットのマニュアルを参照してください。

「ポート設定」の［伝送速度］の設定は、接続局のCPUの種類によって、設定可能な値が異なります。

QシリーズCPU： 「9600」「19200」「38400」「57600」「115200」のいずれか

QnAシリーズCPU：「9600」「19200」「38400」のいずれか

AシリーズCPU： 「9600」固定

「ポート設定」の［フロー制御］の設定は、使用するケーブルによって設定してください。

QシリーズQモード

「I/O番号」設定時は、対象となるユニットの先頭入出力番号の「16分の1」の値を設定してください。

対象局にEthernetユニットを取り付けて他局アクセスする場合、「対象局側ユニットのネットワーク番号」「対象局側ユニットの局番号」には、Ethernetユニットのパラメータ設定で指定した値を設定してください。

Ethernetユニット経由で他局アクセスする場合は、Ethernetユニットに「MELSECNET/10ルーチング情報」を設定してください。また、そのとき「MELSECNET/10ルーチング方式」は、「自動応答」以外の方式（IPアドレス算出方式・テーブル変換方式・併用方式のいずれか）を指定してください。

「アクセス対象CPU」で「マルチCPU - 管理CPU」を選択した場合、再度設定画面を開いたときに「シングルCPU」が選択されていますが、これは両者の内部設定値が同一のために発生する現象で、動作には問題ありません。

QnAシリーズ

「I/O番号」設定時は、対象となるユニットの先頭入出力番号の「16分の1」の値を設定してください。

対象局にEthernetユニットを取り付けて他局アクセスする場合、「対象局側ユニットのネットワーク番号」「対象局側ユニットの局番号」には、Ethernetユニットのパラメータ設定で指定した値を設定してください。

Ethernetユニット経由で他局アクセスする場合は、Ethernetユニットに「MELSECNET/10ルーチング情報」を設定してください。また、そのとき「MELSECNET/10ルーチング方式」は、「自動応答」以外の方式（IPアドレス算出方式・テーブル変換方式・併用方式のいずれか）を指定してください。

QシリーズAモード/Aシリーズ

接続局以外へのアクセス（他局アクセス）はできません。