# OPCサーバー

マニュアル > 機器接続ガイド > ネットワーク > 接続手順 > # OPCサーバー |

概要

OPCサーバーと接続します。OPCサーバーとの接続で必要な情報は下記の２点です。

プログラムID ：接続するOPCサーバーのプログラムID

アイテムID ：接続するOPCサーバーのアイテムID

また、リモート接続を行う場合は「ノード名」（リモートのパソコン名）が必要になります。

設定ダイアログ詳細

通信設定 | •ノード名 リモート接続する場合の、パソコン名です。同じPC内にOPCサーバーが起動している場合は、記入しないで下さい。 •プログラムID 接続するOPCサーバーのプログラムID。 •デフォルトアクセスパス アクセスパスを指定します。 •通信方法 通常は変化通知を推奨します。OPCサーバーにより、対応していない場合は、「同期通信（キャッシュ値）」を推奨します。 •アップデートレート OPCサーバーへ通知するアップデートレートです。 •書き込みする値をCanonicalDataTypeに変換する OPCサーバーへ値の書き込みを行うとき、値の型をOPCサーバーが返してきたCanonicalDataTypeにあわせて変換後、書き込みを行います。 CanonicalDataType以外のデータ型での書き込みにOPCサーバーが対応している場合は、チェックは必要ありません（変換しない分、負荷が若干減ります）。 •デッドバンド デットバンドを設定すると、その設定値以上の変化がないと、DataChangedイベントがサーバーからクライアントに対し発生しません。
タグの通信設定 | •アイテム名 OPCサーバーのアイテム名を指定します。

| 接続先のタグが配列の場合、アイテム名に続き、「, 配列数」を末尾に付けてください。 10個の配列の場合）「アイテム名,10」

| 横河製パッケージCENTUMのOPCサーバーとの接続を行う場合、下記に注意して下さい。 ・1つのユニットに2000点以上のタグを定義している場合、2000点を超えた部分のタグのみ通信エラーになる場合があります。そのような時は、複数のユニットに分けて、各ユニットが2000点を超えないようにタグを設定してください。 ・大量のタグを定義している場合、オンライン時の処理に時間がかかる場合があります。そのようなときは、フォルダの「自動モニタ開始」にチェックを入れて下さい。