# FA-M3 LC11-1N相当

マニュアル > 機器接続ガイド > 横河電機 > 接続手順(RS-232C) > # FA-M3 LC11-1N相当 |

デバイス一覧

対応するデバイスは以下のとおりです。(デバイス一覧の見方については、こちらを参照下さい。)

デバイス | キーワード | 先頭アドレス | 説明 | 単位 | 読み | 書き
入力リレー | X | 00201 | 10進数 1桁（ユニット番号0～7）＋ 10進数 2桁（01～16）＋ 10進数 2桁（端子01～64） | ビット | ○ | ×
出力リレー | Y | 00201 | 10進数 1桁（ユニット番号0～7）＋ 10進数 2桁（01～16）＋ 10進数 2桁（端子01～64） | ビット | ○ | ○
内部リレー | I | 00001 | 10進数 | ビット | ○ | ○
共有リレー | E | 00001 | 10進数 | ビット | ○ | ○
リンクリレー | L | 00001 | 10進数 | ビット | ○ | ○
特殊リレー | M | 00001 | 10進数 | ビット | ○ | ○
タイマ接点 | TU | 0001 | 10進数 | ビット | ○ | ○
カウンタ接点 | CU | 0001 | 10進数 | ビット | ○ | ○
タイマ現在値（DOWN型） | TP | 0001 | 10進数 | ワード | ○ | ●
タイマ現在値（UP型） | TI | 0001 | 10進数 | ワード | ○ | ●
タイマ設定値 | TS | 0001 | 10進数 | ワード | ○ | ×
カウンタ現在値（DOWN型） | CP | 0001 | 10進数 | ワード | ○ | ●
カウンタ現在値（UP型） | CI | 0001 | 10進数 | ワード | ○ | ●
カウンタ設定値 | CS | 0001 | 10進数 | ワード | ○ | ×
データレジスタ | D | 00001 | 10進数 | ワード | ○ | ●
ファイルレジスタ | B | 00001 | 10進数 | ワード | ○ | ●
共有レジスタ | R | 00001 | 10進数 | ワード | ○ | ●
インデックスレジスタ | V | 00001 | 10進数 | ワード | ○ | ●
特殊レジスタ | Z | 00001 | 10進数 | ワード | ○ | ●
リンクレジスタ | W | 00001 | 10進数 | ワード | ○ | ●

接続例

接続対象はFA-M3Vシリーズになります。RS-232C接続を行う場合の設定例です。

使用機種

項目 | 機種等
PLC | FA-M3V SP71-4S
通信ユニット | LC11-1F

設定環境

項目 | 環境
OS | Windows8 Professional 64Bit

設定詳細

項目 | 設定 | 設定項目 | 設定例
PLC側の設定 | スイッチで設定 | 伝送速度 | 19200bps
| バイトサイズ | 7bit
| ストップビット | 1bit
| パリティ | 偶数
| サムチェック | あり
パソコン側の設定 | ユニット設定 | COMポート | 接続する通信ポート番号
| 伝送速度 | 19200bps
| バイトサイズ | 7bits
| ストップビット | 1bits
| パリティ | 偶数
| サムチェック | あり
| フォルダ及び通信テスト時設定 | CPU番号 | 01
| ステーション番号 | 01

※パソコン側の設定の大部分はユニット側の設定に合わせ込む形になります。

接続例でのPLC側の設定

「LC11-1F」に設定を行います。設定は側面スイッチで行います。

1.スイッチを以下のように設定する

スイッチ | 説明 | 設定内容
SW1 | 伝送速度設定 ※右側の設定で「19200bps」 | 7
SW2-1 | キャラクタ長 ※右側の設定で「7bps」 | OFF
SW2-2 | パリティあり/なし ※右側の設定で「あり」 | ON
SW2-3 | パリティ偶数/奇数 ※右側の設定で「偶数」 | ON
SW2-4 | ストップビット ※右側の設定で「1bit」 | OFF
SW2-5 | チェックサム ※右側の設定で「あり」 | ON
SW2-6 | 終端文字指定 ※右側の設定で「なし」 | OFF
SW2-7 | プロテクト機能 ※右側の設定で「なし」 | OFF
SW2-8 | セキュリティ機能 ※右側の設定で「なし」 | OFF

接続例でのパソコン側の設定

Serverアプリケーションを用いて、通信設定を行ったPLCと接続を行います。

1.ツリーの「Application」-「Driver」を右クリックして、ドライバの追加を選択する

2.表示されたドライバ一覧から以下のユニットを選択し、追加を行う

3.追加されたユニット（U01）のプロパティを開き、通信設定をクリックする

4.「通信設定」で以下のように設定を行う

設定 | 設定内容
COMポート | 接続する通信ポート番号
伝送速度 | 19200
バイトサイズ | 7bits
ストップビット | 1bits
パリティ | 偶数

5.USB-RS-232C変換ケーブル等を使用している場合は、通信異常時にCOMポートがロックされる場合があるため、再オープン設定にチェックを入れる

6.接続テストを行い、接続確認を行う
「接続OK」といったメッセージが表示された場合、接続確認OKとなります。