# 接続手順(Ethernet)

マニュアル > 機器接続ガイド > キーエンス > # 接続手順(Ethernet) |

概要

本編では各機器との接続についての説明をします。

対応機種

接続機器対応一覧

接続方式 | シリーズ/機種等 | 接続ユニット | 対応ドライバ
Ethernet | KV-700 | ・KV-LE20A | キーエンス-Ethernet KV-700 LE20A 【接続時使用プロトコル】 上位リンク通信
| ・KV-LE20 | キーエンス- Ethernet KV-700 LE20 【接続時使用プロトコル】 上位リンク通信
KV-1000 | ・KV-LE20A | キーエンス- Ethernet KV-1000 LE20 【接続時使用プロトコル】 上位リンク通信
| ・KV-LE20 | キーエンス- Ethernet KV-1000 LE20 【接続時使用プロトコル】 上位リンク通信
KV-7500/7300 | ・CPU付属ポート ・KV-EP21V ・KV-LE21V相当 | キーエンス- Ethernet KV-7000/5000/3000 【接続時使用プロトコル】 上位リンク通信
KV-5000/5500 | ・CPU付属ポート ・KV-LE21V ・KV-LE20V相当 | キーエンス- Ethernet KV-7000/5000/3000 【接続時使用プロトコル】 上位リンク通信
KV-3000 | ・KV-LE20V | キーエンス- Ethernet KV-7000/5000/3000 【接続時使用プロトコル】 上位リンク通信
KV Nanoシリーズ | ・KV-NC1EP | キーエンス- Ethernet KV nano 【接続時使用プロトコル】 上位リンク通信

| CPUユニットとリンクユニットの組み合わせについては、実際に機種の組み合わせが可能かどうかを機器メーカーへご確認ください。また、その組み合わせで、弊社接続時使用プロトコルで通信可能かどうかをご確認ください。

（参考資料）機種一覧

シリーズ | 機種等
KV Nanoシリーズ | KV-N14AR、KV-N14AT、KV-N14ATP、KV-N14DR、KV-N14DT、KV-N14DTP、KV-N24AR、KV-N24AT、KV-N24ATP、KV-N24DR、KV-N24DT、KV-N24DTP、KV-N40AR、KV-N40AT、KV-N40ATP、KV-N40DR、KV-N40DT、KV-N40DTP、KV-N60AR、KV-N60AT、KV-N60ATP など

設定ダイアログ詳細

Ethernet共通

パソコン側設定 | •パソコンIPアドレス パソコンのIPアドレスです。自動を選択すると、デフォルトのIPアドレスが設定されます。 •パソコンポート番号 パソコン側のポート番号です。「自動」にすると、空きポートが選択されます。 UDPでなくTCPで通信を行う場合は、自動にします。
ユニット側設定 | •ユニットIPアドレス PLCのIPアドレスです。 •ピングテスト ピングテストを行います。成功した場合は物理的にネットワークが接続されていることを意味します。 •ユニットポート番号 PLCのポート番号です。
通信詳細 | •待ち時間 PLCからの応答タイムアウト時間です。 •リトライ回数 通信エラー時に設定した回数だけリトライします。 •プロトコル UDPかTCPを選択します。 •パソコン側ポート番号を他のPLCと共用する 本PLCの場合、特に意味はありません。
その他詳細設定 | •最小通信インターバル PLCからデバイスの値を受信してから、つぎの送信を行うまでの、パソコン側の待ち時間を指定します。