# Panelインターフェースの基本

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > Panelインターフェース > # Panelインターフェースの基本 |

Panelインターフェースとは？

Panelインターフェースは、本パッケージ独自のネットワークプロトコルで、「Panel Server」と「Panel Browser」の、両者間での通信に使用される専用プロトコルです。他の製品との接続で利用することはありません。

基本設定

Panelインターフェースの基本設定では、以下の項目を設定することができます。

インターフェース仕様
基本設定 | ▪インターフェースを有効にする インターフェースの有効・無効の切り替えが可能です。 ▪IPアドレス Panel ServerのIPアドレスです。省略するとデフォルトのIPアドレスが適用されます。Panel Server の動作するPC上に複数のネットワークアダプタがあり、Panel Browser がそのどちらかのIPアドレスに接続する場合、以下の様に設定します。 [IPアドレス1]; [IPアドレス2] ※セミコロン（;）+スペースで2つ目のIPアドレスを設定 複数のネットワークセグメントから一つのPanel Server へ接続する際などに本設定がご利用頂けます。
| IPアドレスは最大で5つまで設定することが可能です。
| IPアドレス横の変数ボタンは、IPアドレスの代わりに環境変数を使用する場合に利用します。詳しくは「環境変数」を参照下さい。
▪ポート番号 デフォルトでは6001番が設定されています。同一のポートを使用するアプリケーションがいる場合・セキュリティ要件などの理由により変更が必要な場合には変更します。 ▪タイムアウト時間 Panel ServerからPanel Browserへ接続要求を行った場合のタイムアウト時間です。通信の帯域などが狭い場合は、秒数を多く設定してください。
ログイン情報 | ▪ログインユーザ登録 Panel BrowserからPanel Browserに接続が行われる際には、必ずログインが行われます。このログインが失敗すると接続はキャンセルされ、Panel BrowserはPanel Browserから必要な情報を取得することができない等の動作制約が設けられています。 ログインの際に使用されるユーザーアカウント情報を本項目から追加・変更を行います。デフォルトでは「user」という名前のアカウントが登録されている状態であり、このアカウントによって自動的にログインが行われる設定となっています。特別なセキュリティ要件を設定する場合など、デフォルトのユーザーアカウント以外のユーザーを登録する場合には、以下の画面から設定を変更してください。 ▪公開プロジェクト ダイレクトログイン機能を使用する際に公開するプロジェクトを登録します。詳しくは「クライアントのランタイム実行」を参照下さい。

1台のPC内での接続時の注意点について

1台のPC内でPanel ServerとPanel Browserを動作させて通信している場合に、LANケーブルが抜けてしまうと通信ができなくなる場合があります。これは、Windows OSがもつメディア検出機能により、ネットワークアダプタへ設定しているIPアドレスがローカルIPアドレス「127.0.0.1」に切り替わります。また、Panel ServerとPanel Browser は起動時にネットワークアダプタに設定しているIPアドレスを採用します。この現象を防ぐには、PanelインターフェースのIPアドレスに設定しているIPアドレスとローカルIPアドレス「127.0.0.1」の両方を登録することで回避できます。

また、Panel Browser の「PSNode」には「127.0.0.1」を設定して下さい。（空の場合、起動時に有効なIPアドレスが採用されます）