# ネットワークタグ

マニュアル > サーバ作成ガイド > タグ編 > タグの種類 > # ネットワークタグ |

ネットワークタグ

| 本機能は下位互換の為の古い機能となっています。 特別な理由がない限り、上位機能であるIPLinkサーバーを使用して接続を行ってください。

ネットワークタグを使用すると、TCP/IPのネットワーク環境下で、IPLinkサーバー上のタグを共有できます。

ネットワークタグでタグを共有するためには、タグを保有するアプリケーションをIPLinkサーバーとして起動しておく必要があります。

IPLinkサーバー上のタグは、ネットワークタグを介して複数のクライアントから共有することができます。

ネットワークタグの階層構造は２階層です。

▪アプリケーション
どのアプリケーション（IPLinkサーバー）と接続を行うのかを定義します。

▪タグ
IPLinkサーバー上のどのタグと接続したいのかを定義します。IPLinkサーバー内に定義されているタグを、タグパスで指定します（「U01.F01.T01」や「U01.F01.T02」などを設定します）。
尚、ネットワークタグを参照する際のタグパスは、アプリケーション、タグを「/」（スラッシュ）でつなげた文字列になります（通常のタグパスの様に「ピリオド」ではない点に注意してください）。

例）A01/T01

| IPLinkサーバーとして起動するにはIPLinkインターフェースの定義を行う必要があります。