# CC-Link

マニュアル > 機器接続ガイド > 三菱電機 > 非公開プロトコル > # CC-Link |

注意事項

各CPU共通

CPUや各種通信ユニットの設定方法については、それぞれCPUやユニットのマニュアルを参照してください。

「高度な設定」の「タイムアウト」の指定は、以下のバージョン以降のドライバパッケージから対応可能であり、これ以前のバージョンのドライバでは、ドライバ側で15秒固定として処理されます。

SW3DNF-CC-Link：00A以降

なお、この設定は1000の倍数（つまり、秒単位）で指定してください（下3桁は切り捨てて処理されます）。

また、30000～360000は設定値が有効となり、0～29999は30000として、360001以上は360000として処理されます。

QシリーズQモード

「アクセス対象CPU」で「マルチCPU - 管理CPU」を選択した場合、再度設定画面を開いたときに「シングルCPU」が選択されていますが、これは両者の内部設定値が同一のために発生する現象で、動作には問題ありません。

QnAシリーズ

接続局以外へのアクセス（他局アクセス）はできません。

MELSECNET/Hボード

特にありません。