# ライセンスについて

はじめにお読み下さい > # ライセンスについて |

ライセンスキー（ＵＳＢキー）の接続

FA-Panelを購入すると、ライセンスキー（USBキー）が1つ提供されます。アプリケーションを使用する際は、パソコンにライセンスキーが接続されている必要があります。

※ライセンスキーには下記のIDが振られております。

製品 | ID
FA-Panel6 1クライアント版 | FA-Panel6 1CL
FA-Panel6 10クライアント版 | FA-Panel6 10CL
FA-Panel6 20クライアント版 | FA-Panel6 20CL

制限モードについて

FA-PanelはPanel Server / Panel Editor / Panel Browserの３つのアプリケーションから構成されています。その中で、Panel Serverを動作させるためにはライセンスキー(USBキー)が必要になります。ライセンスキーが接続されていない場合、Panel Serverは制限モードとして起動します。制限モードの制約事項としては、連続してオンラインモードで運用できる時間が２時間に制限されています。制限時間を越えると自動的にオフラインモードになりますが、再度、手動にてオンラインモードにすることができます（その際パスワード入力を求められる場合があります）。その他の機能については通常モードと全く同じように利用することができます。

| 開発作業は制限モードでも進めることができます。つまり、ライセンスキーが１つしかない場合でも、複数人のエンジニアチームによって、複数台のPCを使って並列的に開発作業を進めることができます。

| 制限モードで動作させた場合、タグのパラメータが使用されなくなるため、タグの設定に依存せず、自由な値が書き込めるようになります（PLCに依存しなくなる、範囲外の値が書き込める、少数点設定をしていないタグにも小数数値を書き込める等） また、パラメータが使用されないため、タグフィルタも使用されなくなるため、注意が必要です。 制限モード中に仮想デバイスなどのパラメータやタグフィルタを有効にしたい場合、ユニットのプロパティで「オンラインデバッグ時、仮想通信にしない」にチェックをいれることで、使用できるようになります。