# かんたん設定タブ（入出力）

マニュアル > 画面作成ガイド > バインド > # かんたん設定タブ（入出力） |

かんたん設定タブ（入出力）について

ここでは、入出力タイプのかんたん設定タブについて解説します。

入力タグ設定

入力タグは、タグの値をプロパティに入力する場合に指定します。

入力タグには主にタグパスを指定するほか、四則演算による式の指定や関数の呼び出しが可能です。

以下の入力枠にタグパスを含む演算構文を直接記述します。

ほとんどの場合、入力するタグのタグパスを指定します。

U01.F01.T01

| バインド条件に自身のコントロールが持つ他のプロパティ名を指定することもできます。プロパティ名を指定する方法としては、プロパティ名を「$」で囲みます。 $プロパティ名$

出力タグ設定

出力タグは、プロパティの値をタグに出力する場合に指定します。

出力タグには主にタグパスを指定するほか、四則演算による式の指定や関数の呼び出しも可能です。

以下の入力枠にタグパスを含む演算構文を直接記述します。

入力、出力とも同じタグの場合、入力タグに指定したものと同じタグパスを指定します。

U01.F01.T01

入力タグと異なるタグパスを指定することもできます。

U01.F01.T02

| 演算式構文については「スクリプトガイド」に詳しく記述されています。構文の詳細についてはスクリプトガイドの「演算式構文」を参照して下さい。

| 入出力タイプのかんたん設定のタグ指定では、バインド構文の「IN:」「OUT:」「INOUT:」等は記述する必要はありません。設定された内容に応じて、適切なバインド書式が自動的に生成されます。

PLCの値とPanel Browser上での値を工学値変換してバインドしたい場合、バインド書式で計算式を書くことによっても実現できなくはありませんが、一般的にはPanel Serverの「タグフィルタ機能」（工学値変換フィルタ）を用いて変換します。詳細についてはサーバ作成ガイド／タグ編の「タグフィルタ」を参照してください。 |

オプション設定

入出力タイプの場合、以下のようなオプションを指定することができます。

1)「WATCH」オプション

オプション中の、「出力タグに出力後、下記の待ち時間だけ待って・・・」にチェックを入れることにより、入出力バインドの「WATCH」オプションに相当する処理を行うことができます。WATCH処理の詳細については、「入出力バインド書式」のWATCHオプションを参照してください。

2)「ONLYFIRSTIN」オプション

オプション中の、「第一回目の値の取得後、入力タグからのリンクを停止する」」にチェックを入れることにより、入出力バインドの「ONLYFIRSTIN」オプションに相当する処理を行うことができます。ONLYFIRSTINオプションの詳細については、「入出力バインド書式」のONLYFIRSTINオプションを参照してください。