# IPLinkサーバー

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > IPLinkインターフェース > # IPLinkサーバー |

IPLinkサーバとして利用する

アプリケーションをIPLinkサーバーとして動作させる場合には、IPLinkインターフェースを有効にする必要があります。

クライアントからのIPLink接続のために必要となる基本情報は以下のとおりです。

IPLink仕様 | 説明
IPLinkサーバーのIPアドレス | IPLinkサーバーのIPアドレスを設定します。
ポート番号 | IPLinkサーバーのポート番号を指定します。 他で使用しているポートと被らない値を設定してください。

なお、複数のネットワークカードが存在する時など、PCに複数のIPアドレスがある場合を除き、IPアドレスを明記する必要はありません。

指定が無い場合には自動的にデフォルトIPアドレスが設定されます。又、ポート番号にはシステム構成上使用可能な任意の番号を指定してください。