# 環境変数

マニュアル > サーバ作成ガイド > アプリケーション設定 > # 環境変数 |

環境変数機能

環境変数とは、二重化機能を使用した場合や、テスト環境と本番環境で設定ファイルの設定を変更せずにIPを変更したいといった場合に利用できる機能です。
この設定は以下の手順で使用できます。

1.左ツリーから「Application」を右クリックしてプロパティを表示し、「環境変数」タブを表示します。

2.追加ボタンを押し、設定画面を表示して、各設定を行います。
二重化で運用する場合は、「二重化を有効にする」にチェックを入れて、サブ機が使用する値を設定します。

3.設定が正常に行われたことを確認します。

環境変数の使用について

設定した環境変数が使用できるのは、Driverのユニット、IPLinkインターフェース、及びPanelインターフェースです。

▪Driverのユニット
通信設定を開きます。
表示された通信設定の画面で、パソコン側設定タブを開き、変数ボタンを押します。
環境変数の設定画面が表示されるため、該当する変数を選択して、OKボタンを押します。この画面で、設定を追加/編集/削除することも可能です。
変数名が設定されます。
※自動で取得したIPは自動を選択した場合のIPであるため、環境変数の設定値とは一致しません

▪IPLinkインターフェース
設定方法は、Driverのユニットと同等です。

▪

▪Panelインターフェース
設定方法は、Driverのユニットと同等です。

| 「二重化を有効にする」にチェックを入れると、自起がメイン機として起動している場合は、環境変数のメインの設定値、自起がサブ機として起動している場合は、環境変数のサブの設定値が自動的に使用されます。その為、二重化で動作する場合は、環境変数を使用することで、設定ファイルを環境ごとに変更する必要がなくなります。

| テスト環境と本番環境で設定ファイルの設定を変更せずにIPを変更したいといった場合は、外部ファイルとして設定ファイルを保存することができます。この機能を使用することで、外部ファイルの修正のみで環境ごとに設定を合わせることができるようになります。 外部ファイルへ出力を行う場合は、「環境変数を別ファイルに保存する」にチェックをいれて、出力先のファイル名を設定してください。

| 環境変数を設定する場合は、環境変数名を[]などでくくる等といったルールを設けることで、環境変数を使用しているかどうかが分かりやすくなります。