# WriteVal

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > IPLinkインターフェース > IPLinkクライアントライブラリ > IPLinkクライアントライブラリ リファレンス > メソッド > # WriteVal |

| タグに値を書き込みます。 構文 AxIPLink1.WriteVal( TagPath, Value ) パラメータ
TagPath
| 型： | String
| タグパス。 例）U01.F01.T01
Value
| 型： | Void
| 書き込む値。
DataSource
| 型： | Numeric
| 0 – クライアントキャッシュ値。1 – サーバキャッシュ値。2 – デバイス値。
戻り値
| 型： | Boolean
| FALSE - 失敗。TRUE - 成功。
| 解説
WriteValメソッドで値を書き込む前に、あらかじめ AddTag メソッドでタグを登録しておく必要があります。
参照 AddTag