# バインドで使用するタグの禁則文字

マニュアル > 画面作成ガイド > バインド > # バインドで使用するタグの禁則文字 |

バインドタグの禁則文字について

バインドで使用するタグ名には、下記の文字を含めることはできません。

1.「バインドで使用できるオペレータ」に定義されているオペレータ記号と同じ文字を使用することはできません。但し、下記のようにタグ名の前後を「'」（シングルクオーテーション）で囲んだ場合は使用が可能となります。

'U01.F01.TAG-01' //「-」記号が含まれる場合 'U01!Alive' //タグのシステムプロパティ（「!」など） 'U01.F01.#SD0000+FIL=LIN:0|1|0|100' //アクティブタグのフィルタを使用した場合

2.空白文字。 例：「TAG 01」

3.「"」ダブルクオーテーション及び「'」シングルクオーテーション　例：「TAG"02"」

4.先頭の文字には数値は使用できない。　例：「123TAG」

5.先頭の文字にはアンダーバーは使用できない。　例：「_TAG01」
※但し、ルートプロパティ「PSTagDirectPathMark」を「_」以外の文字に変更することにより使用が可能になります。詳細については「ルートプロパティ」を参照してください。

6.全角文字。　例：「U01.F01.ポンプ１」
※すべての全角文字が使用できないわけではありませんが、文字コードにより使用できない場合があるため、全角文字はなるべく避けてください。