# IPLinkクライアント

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > IPLinkインターフェース > # IPLinkクライアント |

IPLinkクライアントとして利用する

本パッケージはIPLinkサーバーとしての機能の他に、IPLinkクライアントとしても動作させることができます。他のIPLinkサーバへの接続を行う場合には、PLCと通信を行うタグの定義方法と同等の手順によって、IPLinkサーバと通信するためのユニット、タグの設定を行います。

IPLinkサーバとの接続方法

接続の設定は、ユニットに「IPLinkサーバー」を設定する事によって行います。

1.画面左のツリーからDriverを右クリックしてメニューを表示し、「ユニット追加」を選択する

2.ドライバ一覧ダイアログから、「ネットワーク」-「IPLink」-「IPLinkサーバー」を選択する

3.必要な設定を行う
接続先IPLinkサーバの情報を、ユニットの通信設定ダイアログから入力してください。

| クライアント機能を使用する場合の詳細については、PLC接続編のIPLinkサーバーを参照してください。

IPLinkサーバとのリモート接続について

IPLinkサーバへの接続は、サーバが動作するPC以外のPCからも簡単に行うことができます。ここでは下記構成のように、IPLinkクライアントをサーバ以外のPC上で実行させ、IPLinkサーバに接続するための方法について解説します。

この例では、IPLinkサーバのIPアドレスを「192.168.1.1」とします。