# 出力バインド書式

マニュアル > 画面作成ガイド > バインド > 手動設定タブ > # 出力バインド書式 |

出力バインド書式

出力バインドの書式としては下記の３つの方法があります。

1) 「OUT:タグ名」

もっとも単純な例です。「OUT:U01.F01.T01」のように直接タグ名を記述します。プロパティの値が変化すると、タグに値が書き込まれます。

例）

OUT:U01.F01.T01

2) 「OUT:計算式」

下記のような計算式を記述することができます。このとき、$PROP$はバインドを設定したプロパティの値になります。

例１）

プロパティ値を10倍した値をU01.F01.T01タグに書き込みます。

OUT: U01.F01.T01 = $PROP$ * 10

例２）

プロパティ値とU01.F01.T02タグの合計値をU01.F01.T01タグに書き込みます。

OUT: U01.F01.T01 = $PROP$ + U01.F01.T02

出力バインド書式（旧書式）

ここでは、旧書式による条件判定の書式について解説します。

旧書式の条件式は、以下のように中括弧「{ }」とカンマで表現されます。

条件式の書式および条件判定の処理順序は、入力バインドの旧書式と同様です。

例１）

U01.F01.T01タグに対して、プロパティの値がTRUEの時は100、FALSEの時は0を書き込みます。

OUT:{$PROP$}{U01.F01.T01 = 100},{default}{U01.F01.T01 = 0}