# アクションの種類

マニュアル > サーバ作成ガイド > アクション編 > # アクションの種類 |

アクション一覧

本パッケージで実行できるアクションは以下の通りです。

アクション | サーバ機能 | 概要
| ヒストリカルデータサーバ(CSV) | ○ | CSVファイルとリンクするヒストリカルデータサーバを定義します。
| ヒストリカルデータサーバ(ODBC) | ○ | ODBCファイルとリンクするヒストリカルデータサーバを定義します。
| ロガー(CSV) | ○ | CSVファイルへロギングを行います。
| ロガー(ODBC) | ○ | ODBCデータベースへロギングを行います。
| スクリプトVer1 |  | 簡易スクリプト（SC1構文）です。
| スクリプトVer2 |  | 本格的なスクリプト（SC2構文）です。
| ブリッジ |  | タグからタグへ値を転送します。
| タグレポート |  | タグの現在値をHTML/CSVなどのテキスト系ファイルへ書き出します。
| バッチ転送（タグ→テキスト） |  | タグからテキストファイルへ値をまとめて書き込みます。
| バッチ転送（タグ←テキスト） |  | テキストファイルからタグへ値をまとめて書き込みます。
| バッチ転送（タグ→ODBC） |  | タグからODBCデータベースへ値をまとめて書き込みます。
| バッチ転送（タグ←ODBC） |  | ODBCデータベースからタグへ値をまとめて書き込みます。
| メール送信 |  | メールを送信します。
| ファイル操作 |  | ファイルやフォルダのコピー、削除、移動を行います。
| ファイルバックアップ |  | ファイルのバックアップを行います。
| FTP転送 |  | FTPでファイルを転送します。
| SQL実行 |  | SQLコマンドを実行します。
| ダイアルアップ |  | ダイアルアップ接続を行います。
| 外部アプリケーション実行 |  | 外部アプリケーションを実行します。
| スクリーンショット |  | スクリーンショットをとり、BMP、JPEGファイルに保存します。
| 時刻同期 |  | PCとPLCの時刻の同期をとります。
| シャットダウン |  | アプリケーションやOSをシャットダウンします。
| サマリ（CSV） | ○ | CSVファイルへログ及び集計を行います。
| サマリ（ODBC） | ○ | ODBCデータベースへログ及び集計を行います。
| 日報・月報・年報 | ○ | 日報、月報、年報を作成します。（*1）
| アラームサーバー | ○ | アラームを監視します。
| アラームサーバー（ODBC） | ○ | アラームを監視します（ODBCデータベースを使用する）。
| デマンド | ○ | デマンド監視を行います。
| ファイルサーバー | ○ | ネットワーク経由でファイルを転送します。
| クエリーサーバー | ○ | ネットワーク経由でデータベースに接続します。

（*1）日報月報年報アクションは、３２ビット環境でのみ動作します。６４ビット環境では本アクションの追加／編集のみが可能であり、オンライン実行時に動作しません。

| 上表の「サーバ機能」とは、FA-Panelのクライアント機能である「ブラウザ」から接続して利用できるサーバ機能を持ったアクションを意味します。