# インターフェースの基本

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > # インターフェースの基本 |

インターフェースとは？

本パッケージには、外部アプリケーションと接続するための様々なインターフェースが用意されています。各インターフェースは複数同時に利用することが可能であり、異なるインターフェースを持つ複数のアプリケーションから同時に接続することができます。

また、他のサーバアプリケーションに対してクライアントとして接続する機能も備えています。

対応インターフェース

本パッケージが対応可能なインターフェースは、下記のとおりです。

インターフェース | 説明
OPCインターフェース | DA1.0/2.0準拠。各社SCADAやVisualBasicなど、OPCに対応したアプリケーションと接続する事ができます。
DDEインターフェース | EX_Table、CF_Text準拠。各社SCADAやExcel、VisualBasicとDDE経由で接続する事ができます。
IPLinkインターフェース | 弊社製品独自の通信プロトコル。IPLink接続用の通信ライブラリ（ActiveX）の利用により、VisualBasic等からサーバーアプリケーションに通信接続する事ができます。
Panelインターフェース | 弊社製品独自の通信プロトコルで、Panel ServerとPanel Browser間の接続に使用されます。
Redundancyインターフェース | Panel Serverを2重化（メイン・サブ）で動作させる事ができます。通常サブ側はメイン側が停止するまで待機状態となります。

上記のうち、OPC、DDE、IPLinkのインターフェースは、サーバ・クライアントの両機能に対応しています。

外部アプリケーションとの接続例

各インターフェースの通信プロトコルの通信形態は、通信サーバ機能を持ったアプリケーションに対して、クライアント機能を持ったアプリケーションが通信接続を行う、「クライアント／サーバ」方式です。「OPC」「DDE」「IPLink」インターフェースでは、本パッケージを通信サーバとして利用する他にも、他の通信サーバに対してクライアントとして接続する機能も備えています。

また、本パッケージでは異機種が混在した複数のPLCとの通信接続が可能です。複数のクライアントから異なるインターフェースで同時に接続することもでき、異機種PLC間のゲートウェイとして利用する事も可能です。

また、下位デバイスとして接続が可能な対象はPLCのみに限定されておらず、OPCサーバ、DDEサーバ、ODBCデータベース、Microsoft Excel、仮想PLCなどに対してクライアントとして接続することができます。

サーバとしての利用

本パッケージをサーバ機能として利用するには以下の手順で行います。

1.インターフェースの設定は、画面左側ツリーの「アクション」アイコンから行います。使用するインターフェースによって、設定に必要となる情報が異なります。

2.インターフェースの種類によっては、デフォルトで無効設定になっている場合があります。インターフェースを利用する際には、利用したいインターフェースが有効になっていることを確認してください。

クライアントとしての利用

本パッケージをクライアントとしてOPCやDDEなどの他のサーバアプリケーションに接続する場合には、タグのユニット追加で、接続を行いたいドライバを選択します。

1.クライアントとしてインターフェースを利用する設定は、画面左側ツリーの「Tag」アイコンから行います。ユニットの追加でネットワークから使用したいクライアントインターフェースを追加して下さい。

| クライアント機能を使用する場合の詳細については、ネットワークドライバを参照してください。