# ActiveTag

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > IPLinkインターフェース > IPLinkクライアントライブラリ > IPLinkクライアントライブラリ リファレンス > メソッド > # ActiveTag |

タグのアクティブ状態を変更します。

構文

AxIPLink1.ActiveTag(

TagPath,

Active

)

パラメータ

TagPath
| 型： | String
| タグパス。 例）U01.F01.T01

Active
| 型： | Boolean
| False – アクティブでない。True – アクティブ。

戻り値

| 型： | Boolean
| FALSE - 失敗。TRUE - 成功。

| 解説

AddTagメソッドで登録したタグのアクティブ状態を変更します。

| エラー処理

戻り値は、オフライン時には必ずTrue(成功)になります。 オンライン時、サーバへの登録が無事確立した場合のみTrueになります。 もし、オンライン時にタグの登録に失敗した場合、次回の通信時に自動的に登録のリトライが行われるため、ActiveTagを再度呼び出す必要はありません。

参照

AddTag