# シンボルの表現例

トレーニング > 応用編 > 画面開発の基本 > グラフィック作画のコツ > # シンボルの表現例 |

シンボルの表現例

一般的なハード図やP&Iダイアグラムなどの図面では、「シンボル」と呼ばれる図形でポンプやバルブなどの設備や機器を視覚的に表現します。監視画面においても、図面と同様に設備を表す図形を用いて表現することが多くあります。ここでは、一般的によく使用するシンボルの作画方法について紹介します。

1.バルブを描いてみます。
バルブのシンボルを描いてみます。多角形コントロールを使って、以下の矢印の順序でポイントを決め、ダブルクリックして図を閉じます。
バルブの基本図形が出来上がりました。
バルブの基本図形に、ラインを描き加えます。
さらにシェイプを描き加えて、制御方式に応じたシンボルに仕上げます。
左：バルブ例１（四角形とラインで表現）
右：バルブ例２（パイコントロールで表現）

2.ポンプを描いてみます。
ポンプのシンボルを描いてみます。
楕円コントロールで円を描きます
内側にさらに小さい円を描きます
四角形コントロールを描きます
四角形をコピーし、図のように配置します
Ctrlを押しながら２つ四角形オブジェクトを同時選択し、右クリックしてメニューを表示します。メニューから、「最背面に移動(Send to Back)」操作を行い、２つの四角形を円の後ろに移動させます。
ポンプが完成しました

3.モーターを描いてみます
モーターのシンボルを描いてみます。四角形を３つ使って、下図のような絵を描いてみます。
シャフトの部分をラインで描き、LineWidthを３にして太くします。
これだけでもモーターに見えますが、ラインを描き加えてさらにモーターらしいシンボルにしてみます。
まず１本のラインを引きます
ラインをコピーします
同様にラインを複数コピーして、モーターに横縞模様を描き込みます。FA-Panelは、等間隔を維持した連続コピーが行えるので、ここでは連続コピーを試してみます。
コピーしたラインをドラッグし、連続コピーする位置を決めます
Ctrl ＋ V を数回繰り返します。ラインが均等にコピーされていきます
モーターが完成しました