# タグモニタ

マニュアル > サーバ作成ガイド > ビュー編 > 機能解説 > # タグモニタ |

本ビューの特長

タグモニタは、タグ値のモニタリング及び書き込みを行うことができるグリッド形式のビューです。タグ値の編集や確認など、デバック時に利用すると便利です。タグ列のセルにタグ名が入力されるとモニタリングが開始されます。

また、値列のセルからタグ値を編集する事によって、（PLCと接続されたタグの場合）通信によってPLCデバイスに値が書き込まれます。

タグモニタにモニタリング対象のタグ名を入力する際には、タグリストでタグを選択した状態でタグモニタ上に直接ドラックアンドドロップする事で簡単に登録することができます。複数個のタグを同時に選択して一括で登録したい場合などに便利です。

設定仕様

プロパティ仕様
表示 | ブール値の表示方法を指定します。デフォルトではTRUE/FALSE表示です。また、画面の更新周期を設定します。

| タグモニタはテストやデバッグ時のみ使用してください。無駄な負荷や運用時の想定外な出力を避けるため、運用時には削除しておくことを推奨いたします。

| 値の読み書きはタグリストでも行えますが、タグリストではU01!Aliveなどのシステムプロパティのテストはできません。システムプロパティの値をビューから編集したい場合には、タグモニタビューから行う必要があります。