# DDEクライアント

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > DDEインターフェース > # DDEクライアント |

DDEクライアントとして利用する

Panel Serverから他のDDEサーバへの接続を行う場合には、PLCと通信を行うタグの定義方法と同等の手順によって、DDEサーバと通信するためのユニット、タグの設定を行います。

この場合、接続に必要となる情報は以下２点です。

アプリケーション名 | 接続先DDEサーバーのアプリケーション名
トピック名 | 接続先のDDEトピック名

| クライアント機能を使用する場合の詳細については、PLC接続編のDDEサーバーを参照してください。

他のDDEサーバとの接続方法

接続の設定は、ユニットに「DDE(CF_TEXT)サーバー」を設定する事によって行います。

1.画面左のツリーからDriverを右クリックしてメニューを表示し、「ユニット追加」を選択する

2.ドライバ一覧ダイアログから、「ネットワーク」-「DDE」-「DDE(CF_TEXT)サーバー」を選択する

3.必要な設定を行う
接続先DDEサーバの情報を（アプリケーション名、トピック名など）、ユニットの通信設定ダイアログから入力してください。