# CPUポート直結（USB）

マニュアル > 機器接続ガイド > 三菱電機 > 非公開プロトコル > # CPUポート直結（USB） |

注意事項

「PLC追加」ダイアログには、CPU種別ごとに「CPUポート直結(USB)」が表示されますが、パソコンからUSBで接続可能なのは、QnHシリーズCPUのみです。

「PLC追加」ダイアログでは便宜上、接続局とパソコン間の通信方法および対象局のPLCの種類で機種を選択するようになっているため、そのような表記になっています。

この件については、ページも参照してください。

これ以外の注意事項については、各CPUの「CPUポート直結」の説明（前ページ）を参照してください。

※現バージョンでは、Qシリーズ AモードCPUへのUSB接続はサポートされていません。

USBドライバのインストール

QnHシリーズCPUのUSBポートへ接続する場合には、あらかじめWindowsにUSB接続用のドライバをインストールしておく必要があります。

パソコンにPLCを接続する前に、以下の設定を行ってください。

1.CD-ROMドライブに、本パッケージのCD-ROMを挿入する

2.エクスプローラなどで、CD-ROMの「\usb」フォルダにあるファイルを、以下のフォルダにコピーする
ECUsbd.inf ：Windowsフォルダ内の「Inf」フォルダ
ECUsbd.sys ：Windowsフォルダ内の「System32\Drivers」フォルダ

3.パソコンを再起動する