# PLCとの接続

トレーニング > 基本編 > 3.サーバの設定 > # PLCとの接続 |

PLCとの接続

Panel Serverに仮想デバイスを設定し、タグを登録します。

1.Panel Serverを起動します。Panel Editorの下図のアイコンをクリックすると、Panel Serverが起動し本プロジェクトのサーバ設定ファイルを開きます。
Panel Serverを起動すると、以下のような画面が表示されます。

2.仮想デバイスを追加し、通信の設定を行います（ユニットの追加）。Tagの“Driver”を右クリックしてメニューを表示します。表示されたメニューから、“ユニット追加”を選択します。

3.ドライバ一覧画面が表示されるので、以下を参考に“仮想デバイス”を選択し、OKボタンをクリックします。Driverの下に、“U01”が追加されました。この階層のことを「ユニット」と呼びます。

| ユニットは通信を行うPLC毎に作成します。各PLC固有の接続設定情報を定義します。実際のPLCとの通信設定は「機器接続ガイド」からメーカー・機種を選択して設定して下さい。

| 実際のPLCと接続する場合には、一覧から対象のPLCを選択します。

| ここで利用する仮想デバイスについての詳細は、「仮想デバイス」を参照して下さい。