# OPCインターフェースの基本

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > OPCインターフェース > # OPCインターフェースの基本 |

OPCインターフェースとは？

OPC（Ole for Process Control）は、クライアント／サーバ型の通信方式です。

OPCインターフェースに対応した本パッケージはOPCサーバの機能を備えており、他のOPCクライアントアプリケーションから通信接続を行うことができます。またタグのユニット定義で他のOPCサーバアプリケーションに通信接続するユニットを定義する事によって、本パッケージからOPCクライアントとして他のOPCサーバに接続する機能も備えています。

▪OPCサーバとして
OPCインターフェースにより、他のSCADAやOPCクライアントアプリケーションから通信接続することが可能です。

▪OPCクライアントとして
Serverアプリケーションから他のOPCサーバへの接続には、タグを経由する事で通信接続することが可能です。

基本設定

OPCインターフェースの基本設定では、以下の項目を設定することができます。

インターフェース仕様
基本設定 | 各項目は、OPCサーバとしてデフォルトの設定値で動作するようになっております。ここでは、各項目の説明は省略します。 ※横川電機Exaquantumの場合、接続に注意事項があります。「接続の注意事項」を参照して下さい。

OPCの参考仕様

OPCの技術や仕様についてはOPC協議会のサイトにて公開されています。

OPC協議会(日本語)

https://jp.opcfoundation.org/

OPC協議会(英語)

https://opcfoundation.org/

また、技術について学びたい場合は以下の参考書籍をお役立てください。

| 書籍名：「OPCアプリケーション開発入門～OPC DA から OPC UAまで～」(日本OPC協議会　編著) OPC Classic 仕様の中の基本仕様であるOPC DA、およびOPC UAに基づいたアプリケーション(OPC アプリケーション)を作るための入門書です。
| 書籍名：「OPCアプリケーション入門」(日本OPC協議会　編著) 添付のCD-ROM版サンプルサーバによりOPCの学習や応用開発が可能です。 本書ではOPC技術の初歩から、オートメーション機能によるVisualBasicでのOPCクライアントアプリケーション構築について初心者にも理解できる様、平易に解説しています。