# Serverアプリケーションを終了させる

マニュアル > サーバ作成ガイド > アクション編 > アクションの応用 > シャットダウン > # Serverアプリケーションを終了させる |

概要

ここではServerアプリケーションを終了させるサンプルについて解説します。タグイベントを用いることで、PLCからのトリガなどからServerアプリケーションを終了させることができます。

使用アクション：シャットダウンアクション

この機能のサンプルは、以下からご利用頂けます。

設定手順

タグ設定

1.タグを設定します。

タグ名 | アドレス | 目的
--- | --- | ---
U01.F01.T01 | X0000 | アクションを実行するためのトリガとなるタグ

アクション設定

1.シャットダウンアクション「A01」を設定します。

2.シャットダウンタブから、スシャットダウンの設定を行います。

•シャットダウン方法：アプリケーションを終了する。

イベント設定

1.アクションを実行するためのタグイベントを作成します。今回はU01.F01.T01がTRUEになったら、アクションを実行します。実行アクションは「A01」を設定します。

動作確認

アプリケーションをオンラインにしてください（黄色矢印）。オンライン後、U01.F01.T01にTRUEを書き込み、Serverアプリケーションが正常に終了することを確認してください。

このサンプルの応用

停電時UPSが動作した場合、シャットダウンアクションを使用してServerアプリケーションを正常に終了することができます。例えば、IPlinkを使用して独自アプリケーションを作成し、UPSが動作した場合、UPS側で独自アプリケーションを起動させます。アプリケーションからアクションを実行するトリガタグをONすることで、アクションを実行することができます。ただし、この場合UPS側で動作時に特定のアプリケーションを実行できる機種である必要があります。