# IPLinkサーバー

マニュアル > 機器接続ガイド > ネットワーク > 接続手順 > # IPLinkサーバー |

概要

IPLinkサーバーと接続します。IPLinkサーバーとの接続で必要な情報は下記の３点です。

IPアドレス ：接続するIPLinkサーバーのIPアドレス（ノード名）です。

ポート番号 ：接続するIPLinkサーバーのポート番号です。

タグパス ：接続するIPLinkサーバーのタグパスです。

設定ダイアログ詳細

通信設定 | •IPアドレス IPLinkサーバーのIPアドレスです。 •ポート番号 IPLinkサーバーのポート番号です。 •更新周期 値を更新する周期です。 •通信タイムアウト時間 通信時のTCP/IPのタイムアウト時間です。ネットワーク環境によっては長めに設定して下さい。 •接続タイムアウト時間 接続時のTCP/IPのタイムアウト時間です。
タグの通信設定 | •アイテム名 IPlLinkサーバーのアイテム名を指定します。

| 接続先のタグが配列の場合、タグパスに続き、「, 配列数」を末尾に付けてください。 10個の配列の場合）「U01.F01.T01,10」