# 基本部品

マニュアル > ライブラリ リファレンス > 部品ライブラリ > # 基本部品 |

基本部品について

部品ライブラリの基本部品とは、数値表示やランプ表示などの、監視画面上での基本的な表示／操作を行うためのライブラリ部品です。

数値表示、数値入力、ランプ表示、ボタンスイッチ、セレクトスイッチなど、監視画面で利用頻度の高い基本的な部品が豊富に用意されています。

ライブラリの基本部品ではタグのバインド定義を行う必要がなく、入力タグ（_TagIn）、出力タグ（_TagOut）などの形式で用意されたプロパティに対してタグパスを設定するだけで動作します。

これらの部品が提供する機能は、ラベルコントロール、ボタンコントロール、エディットコントロールなどの基本コントロールを用いて一から作り込むことも可能ですが、部品ライブラリを利用することで、個々のプロパティの設定や面倒なバインド設定を行うことなく簡単に表示器や操作スイッチを構築することができます。

基本部品としては、以下の種類の部品が用意されています。

部品名 | 表示例 | 解説
数値表示 |  | 数値表示は、タグから受け取った数値を表示するための部品です。
文字表示1 |  | 文字表示1は、タグから受け取った文字列を表示するための部品です。
文字表示2 |  | 文字表示2は、タグから受け取った値をもとに、あらかじめカスタムプロパティで定義された文字列に置き換えて表示するための部品です。
数値入力1 |  | 数値入力1は、画面から入力された数値をタグに書き込むための部品です。 編集が確定したタイミングで入出力タグに値を書き込みます。
数値入力2 |  | 数値入力2は、画面から入力された数値をタグに書き込むための部品です。 値の編集後、確定ボタンにより入出力タグに値を書き込みます。
文字入力1 |  | 文字入力1は、画面から入力された文字列をタグに書き込むための部品です。 編集が確定したタイミングで入出力タグに値を書き込みます。
文字入力2 |  | 文字入力2は、画面から入力された文字列をタグに書き込むための部品です。 値の編集後、確定ボタンにより入出力タグに値を書き込みます。
ランプスイッチ |  | ランプスイッチは、タグから受け取った値をランプ表示するための部品です。 ON/OFF操作のためのスイッチ機能も兼ね備えており、単なるランプとしての利用のほか、ランプ兼スイッチとして使うこともできます。
ボタンスイッチ1 |  | ボタンスイッチ1は、1つのボタンによるON/OFF操作のための部品です。 現在の状態をボタンの表示色としてランプ表示するランプ機能も備えており、ランプ兼スイッチとして使うこともできます。
ボタンスイッチ2 |  | ボタンスイッチ2は、2つのボタンによるON/OFF操作のための部品です。 現在の状態をボタンの表示色としてランプ表示するランプ機能も備えており、ランプ兼スイッチとして使うこともできます。
オルタネートスイッチ |  | オルタネートスイッチは、タグのON/OFFの切り替え操作を行うための部品です。
セレクトスイッチ |  | セレクトスイッチは、ボタン選択による選択値（数値）をタグに書き込むための部品です。
イメージランプ |  | イメージランプは、画像ファイルを用いたランプ表示のための部品です。 ON値、OFF値の２値による２つの画像ファイルの表示を切り替えます。
イメージスイッチ |  | イメージスイッチは、画像ファイルを用いたON/OFF操作のための部品です。 ランプ兼スイッチとして使うことができます。
イメージセレクト |  | イメージセレクトは、画像ファイルを用いたランプ表示のための部品です。 最大１０種類までの画像ファイルの表示を切り替えます。
イメージセレクトスイッチ |  | イメージセレクトスイッチは、ボタン選択による選択値（数値）をタグに書き込むための部品です。３つボタンによる値切り替えに対応し、セレクター部分を画像で表示します。
バーメーター1 |  | バーメーター1は、タグから受け取った数値をバーメーターで表示するための部品です。
バーメーター2 |  | バーメーター2は、タグから受け取った数値をバーメーターで表示するための部品です。 メーターによる表示と併せて、数値表示も兼ね備えています。
アナログメーター1 |  | アナログメーター1は、タグから受け取った数値をメーター針で表示するための部品です。
アナログメーター2 |  | アナログメーター2は、タグから受け取った数値をメーター針で表示するための部品です。 メーター針による表示と併せて、数値表示、ゾーン表示も兼ね備えています。
スライダー1 |  | スライダー1は、画面から入力された数値をタグに書き込むための部品です。 スライダーのマウス操作による入出力タグへの書き込みを行います。
スライダー2 |  | スライダー2は、画面から入力された数値をタグに書き込むための部品です。 スライダーのマウス操作による入出力タグへの書き込みを行うとともに、併設されたバーメーターに現在値をリアルタイム表示します。
スライダー3 |  | スライダー3は、画面から入力された数値をタグに書き込むための部品です。 スライダーのマウス操作による入出力タグへの書き込みを行うとともに、併設されたバーメーターに現在値をリアルタイム表示します。 エディットボックスによる編集にも対応しています。
スライダー4 |  | スライダー4は、画面から入力された数値をタグに書き込むための部品です。 スライダーのマウス操作による入出力タグへの書き込みを行うとともに、併設されたバーメーターに現在値をリアルタイム表示します。 エディットボックスおよび確定ボタンによる編集にも対応しています。
デジタル時計 |  | デジタル時計は、時計を表示するための部品です。
アナログ時計 |  | アナログ時計は、時計を表示するための部品です。