# SubscribeHistorical

マニュアル > コントロールリファレンス > データ > リモートアラームグリッドコントロール > メソッド > # SubscribeHistorical |

| アラーム履歴表示を開始する。 構文 SubscribeHistorical( Filter, SearchRecordCnt, StartTime, EndTime [,IncludeStartTime = T] [,IncludeEndTime = T] [,ShowRecordCnt = 0] [,IncludeSameTimeLastRecords = F] ) パラメータ
Filter
| 型： | 文字
| フィルタ。SubscribeSummaryの解説を参照下さい。 なお、制限事項としてHISTORICAL2、HISTORICAL3を使用時は、フィルタに[ACK],[RECOVER],[TYPE],[TYPEJP],[STATE]を使用することが出来ません。
SearchRecordCnt
| 型： | 数値
| 検索レコード数。0の時、全検索。
StartTime
| 型： | 時刻
| 開始時刻。
EndTime
| 型： | 時刻
| 終了時刻。
IncludeStartTime
| 型： | ブール
| 開始時刻を含めるか。
IncludeEndTIme
| 型： | ブール
| 終了時刻を含めるか。
ShowRecordCnt
| 型： | 数値
| 表示レコード数。0の時、検索レコード数と同じ。
IncludeSameTimeLastRecords
| 型： | ブール
| TRUEの場合、検索数条件（SerchRecordCnt/ShowRecordCnt)の数に達しても、最後のアラーム履歴以降に同じ時刻のアラーム履歴が存在する場合、そのレコードも含める。
戻り値
| 型： | ブール
| FALSE - 失敗。TRUE - 成功。
解説
アラーム履歴表示を開始します。表示レコード数だけ表示します。フ ィルタを指定した場合、表示レコード数になるまで検索を続けるため、アラームが大量に存在しかつ表示レコード数をなかなか見付けられない時、表示が長期間待たされるなどの原因になります。 検索レコード数は、そのような現象をさけるため、検索レコード数を超えた場合は検索をストップし、それまで検索したレコードを表示します。
参照 SubscribeSummary SubscribeHistorical SubscribeRealtime CancelSubscribe Ack AckSelected AckPage AckAll FireAlarm GetAlarmScriptResult Connect DisConnect GetLastError