# タグアクセスパスの利用について

マニュアル > サーバ作成ガイド > アクション編 > アクションの機能解説 > アラームサーバ > # タグアクセスパスの利用について |

タグアクセスパスを利用したアラーム発生条件の記述

アラームサーバーアクションの設定ダイアログの「アラームマスタ」タブでは、タグアクセスパスとタグダイレクトパスマークを設定することができます。

タグアクセスパスを指定すると、対象のアラームマスタ内で使われる全てのタグ名の頭の文字列を省略できます。例えば、アクセスパスを「U01.F01.」とした場合、「(U01.F01.M0000 || U01.F01.M0001) && U01.F01.M0002」という発生条件は、頭の「U01.F01.」を省略して「(M0000 || M0001) && M0002」となります。

タグアクセスパスを指定すると、アクセスパス文字列がタグ名の頭に必ず付加されます。ある特定のタグのみアクセスパス文字列を付加したくない場合、タグダイレクトパスマークをタグ名の頭に付加します。

例）_U01!Alive

タグダイレクトパスマークのデフォルト値は「_」（アンダーバー）となっていますが、タグの名称に「_」を使用している場合、アラーム条件が正常に認識できなくなります。そのような場合、「_」以外の文字列を指定することで回避できます。