# 集計データに必要な要件

マニュアル > カスタマイズガイド > エネルギー管理 > # 集計データに必要な要件 |

集計データとは

集計データとは、日報、月報、年報単位の集計データ（レポートデータ）のことです。データストアとしては、CSV、データベース（ODBC）のいずれにも対応可能です。

サマリアクションの場合、日報、月報、年報データが集計されるように設定してください。

外部システムで集計を行う場合も、日報、月報、年報データが個別のファイルとして集計されている必要があります。

日報集計データのフォーマット

1時間1行、1ファイル24行（24時間）で構成された集計データです（別途、１行目に見出しを付与してもOKです）。

電力量、ガス量などの使用量を集計する場合、各行には１時間単位の積算値（１時間内での増分値）が集計されている必要があります。尚、外気温度、外気湿度などの計測値をグラフに表示する場合は、１時間単位での最大値などを集計データに含めておく必要があります。

DATETIME | U01.F01.T000.TLG | U01.F01.T001.TLG | ・・・
2010/4/10 00:00:00 | 23 | 100 | ・・・
2010/4/10 00:01:00 | 44 | 120 | ・・・
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
2010/4/10 00:23:00 | 16 | 115 | ・・・

ファイル名（例）：

DAY_20170117.csv　　・・・ファイル名の末尾に年月日８桁（yyyymmdd）を付与。１日１ファイルなど。

月報集計データのフォーマット

1日1行、1ファイル最大31行（1ヶ月分）で構成された集計データです（別途、１行目を見出しとしてもOKです）。

電力量などの使用量を集計する場合、各行には１日単位の合計値が集計されている必要があります。

外気温度などの計測値をグラフに表示する場合は、１日単位での最大値などを集計値に含めておく必要があります。

DATETIME | U01.F01.T000.TLG | U01.F01.T001.TLG | ・・・
2010/4/1 00:00:00 | 600 | 2400 | ・・・
2010/4/2 00:00:00 | 610 | 2410 | ・・・
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
2010/4/30 00:00:00 | 591 | 2394 | ・・・

ファイル名（例）：

MONTH_201701.csv　　・・・ファイル名の末尾に年月６桁（yyyymm）を付与。１ヶ月１ファイルなど。

年報集計データのフォーマット

1ヶ月1行、1ファイル12行（1年分）で構成された集計データです（別途、１行目を見出しとしてもOKです）。

電力量などの使用量を集計する場合、各行には１ヶ月単位の合計値が集計されている必要があります。

外気温度などの計測値をグラフに表示する場合は、１ヶ月単位での最大値などを集計値に含めておく必要があります。

DATETIME | U01.F01.T000.TLG | U01.F01.T001.TLG | ・・・
2010/4/1 00:00:00 | 600 | 2400 | ・・・
2010/4/2 00:00:00 | 610 | 2410 | ・・・
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
2010/4/30 00:00:00 | 591 | 2394 | ・・・

ファイル名（例）：

YEAR_2017.csv　　・・・ファイル名の末尾に年４桁（yyyy）を付与。１年１ファイルなど。

| 集計データに、外気温度、外気湿度などの計測値を集計する場合は、どのような集計方法のデータを表示するのかを考慮する必要があります。一般的な集計方法としては、最大値、最小値、平均値、開始値などがありますが、計測値をどのような集計方法で集計するのかは、グラフに表示する計測値の特性により最適なものを選択してください（例えば、電流計測値の期間内ピークを知りたい場合は「最大値」とする、平均気温を記録したい場合は平均値とする等）。

| CSVファイルの場合、対応可能な列数には特に制約はありませんが、CSVファイルを複数に分けることも可能です。この場合、以下のようなファイル名としてもOKです。 DAY_1_yyyymmdd.csv DAY_2_yyyymmdd.csv DAY_3_yyyymmdd.csv ：　：　：