# 任意のタイミングでメール送信を行う

マニュアル > サーバ作成ガイド > アクション編 > アクションの応用 > メール送信 > # 任意のタイミングでメール送信を行う |

概要

ここでは、PLCからのトリガをうけてメール送信を行うサンプルについて解説します。

使用アクション：メール送信アクション

この機能のサンプルは、以下からご利用頂けます。

設定手順

タグ設定

1.タグを設定します。

タグ名 | アドレス | 目的
--- | --- | ---
U01.F01.T01 | X0000 | アクションを実行するためのトリガとなるタグ

アクション設定

1.メール送信アクション「A01」を設定します。

2.メール設定タブからメール送信時の設定を行います。
・メールサーバー(SMTP)：SMTP サーバのアドレス
・送信者：送信者のメールアドレス
・宛先：送信先のメールアドレス
・件名：メールのタイトル
・メッセージファイル：メールのメッセージ部にあたるテキストファイル名のパスです。タグレポートアクションで作成したファイルへのパスを指定します

3.送信内容タブから、送信内容を設定します。ここでは、メールマスターを使用して送信内容の設定を行います。
使用するフォーマットは以下の通りです。フォーマットの詳細はの「メール送信アクション」の項目を参照してください。

[MailSubject] Title [MailSender] xxx@xxx.xx.xx [MailSendToName] xxx@xxx.xx.xx (end) [MailMessage] メールの内容１行目。 メールの内容２行目。 メールの内容３行目。 (end)

イベント設定

1.アクションを実行するためのタグイベントを作成します。今回はU01.F01.T01がTRUEになったら、アクションを実行します。実行アクションは「A01」を設定します。

動作確認

アプリケーションをオンラインにしてください（黄色矢印）。オンライン後、U01.F01.T01にTRUEを書き込み、メールが送信されることを確認してください。

| サンプルではタグイベントによるメール送信を行っていますが、定刻イベントや定周期イベントでメール送信アクションを実行することで、定期的な報告メール送信などを行うことができます。