# ActiveTags

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > IPLinkインターフェース > IPLinkクライアントライブラリ > IPLinkクライアントライブラリ リファレンス > メソッド > # ActiveTags |

| 複数のタグのアクティブ状態を一括で変更します。 構文 AxIPLink1.ActiveTags( Count, TagPaths, Actives, Results ) パラメータ
Count
| 型： | Numeric
| 登録を行うタグの個数を指定します。
TagPaths
| 型： | String
| タグパスを配列で指定します。
Actives
| 型： | Boolean
| アクティブ状態を配列で指定します。
Results
| 型： | Boolean
| タグごとの結果が返ってきます。戻り値がTrueの時のみ有効です。
戻り値
| 型： | Boolean
| FALSE - 失敗。TRUE - 成功。
| 解説
ActiveTagsメソッドは一度に複数のタグのアクティブ状態を変更することができます。 従って、ActiveTagメソッドを複数回呼び出すよりも高速に処理が行われます。
| エラー処理
Resultsは、オフライン時には必ず成功になります。 オンライン時は、サーバへの登録が無事確立したときだけ、Trueになります。 オンライン時にタグの登録に失敗した場合、次回の通信時に自動的に登録のリトライが行われるため、ActiveTagsを再度呼び出す必要はありません。
参照 ActiveTag