# ネットワークタグの作成

マニュアル > サーバ作成ガイド > タグ編 > タグの作成手順 > # ネットワークタグの作成 |

ネットワークタグの作成

| 本機能は下位互換の為の古い機能となっています。 特別な理由がない限り、上位機能であるIPLinkサーバーを使用して接続を行ってください。

ここでは、ネットワークタグの作成手順について解説します。

1.Networkにアプリケーションを追加する
左側のツリーから「Network」を右クリックし「接続するアプリケーションの追加」を選択します。 「A01」が追加されます。

2.「A01」を右クリックし「プロパティ」を選択

3.接続先のIPLinkサーバーの設定を行う
・接続先IPアドレス ： 接続先IPLinkサーバーのIPアドレス
・接続先ポート番号 ： 接続先IPLinkサーバーのポート番号
・更新周期 ： IPLinkサーバーから値を取得・更新する周期

4.「A01」を右クリックし「接続するタグの追加」を選択　タグが追加されます。

5.「T01」を右クリックし「プロパティ」を選択し、接続先のタグパスを指定する
接続先タグ名に、接続先IPLinkサーバー内のタグパス（U01.F01.T01など）を設定します。

| テスト的にIPLinkの動作確認を行いたい時に他に起動させるアプリケーションが無い場合には、自身のアプリケーションをIPLinkサーバーとして設定し、自分自身のタグをネットワークタグとして登録して接続してみて下さい。