# IPLinkクライアントライブラリ リファレンス

マニュアル > サーバ作成ガイド > インターフェース編 > IPLinkインターフェース > IPLinkクライアントライブラリ > # IPLinkクライアントライブラリ リファレンス |

| プロパティ
| 接続処理
プロパティ名 | 説明 | 取得 | 設定
NetworkParam | IPLinkサーバとの接続パラメータ。 | ○ | ○
Online | IPLinkサーバと接続/切断を行う。 | ○ | ○
CtlUpdate | クライアントキャッシュの自動更新を開始/終了する。 | ○ | ○
このページのトップへ
| その他
プロパティ名 | 説明 | 取得 | 設定
AccessPath | タグの共通パス名。 | ○ | ○
CtlState | IPLinkサーバとの接続状態（0-NG 1-OK） | ○ | ×
ErrMessage | 最後に発生したエラーのメッセージ内容。 | ○ | ×
このページのトップへ
このページのトップへ
| メソッド
| タグ登録・解除
プロパティ名 | 説明
AddTag | タグを登録する。
AddTags | 複数のタグを一括で登録する。
ActiveTag | タグのアクティブ状態を変更する。
ActiveTags | 複数のタグのアクティブ状態を一括で変更する。
DelTag | タグの登録を解除する。
DelTags | 複数のタグの登録を一括で解除する。
このページのトップへ
| 通信
プロパティ名 | 説明
ReadVal | タグの値を読み込む。
ReadVals | 複数のタグの値を一括で読み込む。
WriteVal | タグに値を書き込む。
WriteVals | 複数のタグに値を一括で書き込む。
このページのトップへ
このページのトップへ
| イベント
プロパティ名 | 説明
ValueStateChanged | 値及び値品質が変化したときに発生する。
ValueChanged | 値が変化したときに発生する。
ValueBitOn | ビットがOnしたときに発生する。
ValueBitOff | ビットがOffしたときに発生する。
StateChanged | IPLinkサーバの生存状態が変化したときに発生する。
このページのトップへ
このページのトップへ

| 旧バージョン使用時クライアントアプリケーションをVB6で作成していたものをVB.Netへ移行する場合、一部のプロパティの名称が変更になっているため注意してください。 詳細は「旧バージョンからの移行」を参照してください。