# SendMagicPacket

マニュアル > コントロールリファレンス > ルート > ルートメソッド > # SendMagicPacket |

| Wake-on-LAN用のマジックパケットを送信する。 構文 SendMagicPacket( IP, Port, Mac ) パラメータ
IP
| 型： | 文字
| 送信先のホスト名（IPアドレス）。
Port
| 型： | 数値
| 送信先のポート番号。
Mac
| 型： | 文字
| 送信先のMACアドレス。
戻り値
| 型： | ブール
| FALSE - 失敗。TRUE - 成功。
解説
Wake-on-LAN機能があるデバイスに対しマジックパケットを送信し、遠隔から電源をONさせます。
サポート対象
| ○ | スクリプトアクション
サーバのスクリプトVer2アクションで使用可能
| ○ |
ブラウザスクリプト
ブラウザのスクリプトにて使用可能
| × |
演算式構文
演算式構文（バインド書式など）にて使用可能
参照 ShutdownOS GetComputerName GetIPAddress GetDriveVolumeInfo GetDisplaySize GetRegistoryValue SetRegistoryValue SOAPRequestMessage SendMagicPacket